**Jautājumi un atbildes**

***Jautājums.***

Nav skaidrs kāda materiāla, biezuma un kādā tehnoloģijā jāveic metāla cauruļu siltināšana, kā arī nosedzošo apdares profilu materiāls un veids.

***Atbilde***

Siltināšana norādīta lapā AR-3, loga konstrukcijas plānā.
Siltināšanai paredzētas ekstrudētā putupolistirola sloksnes, kuras tiek nostiprinātas ar montāžas putām. Slokšņu min. biezums 50 mm. Brīvās spraugas noblīvēt ar montāžas putām.
Siltinājumu nosedz ar apdares profiliem ( no skārda ) , kurus nostiprina pie logu un sienu konstrukcijām.