**Jautājumi un atbildes-7**

1. **Jautājums:**

Lokālajā tāmē 1-13 pozīcijās 5-6-7 norādīts apjoms ventilējamai fasādei 357m2. Pēc arhitekta paskaidrojuma šajā vietā ventilējamā fasāde neatrodas. Visām ārsienu sienām paredzēts dekoratīvais apmetums pēc projekta AR-18 SM-2, apjoms ir 1920m2 un trešajam stāvam virs dekoratīvā apmetuma paredzēta metāla redeļu dekoratīvā reste (80x4mm solis 60mm) uz metāla karkasa. Pēc projekta AR-18 SM-2 ārsienu apjoms ir 1920m2, bet specifikācijas apjoms siltinājumam ir 1817m2 (357m2 trešais stāvs un 1460m2 1 un 2.stāvi). Lūdzam ieviest izmaiņas lokālajā tāmē 1-13.

**Atbilde:**

Lokālās tāmes 1-13 pozīcijās 5-6-7 ir ventilācijas kameras ārsienu apdares apjomi saskaņā ar AR-6 griezumu 2-2, kurā norādīts, ka metāla karkass jābūvē analoģiski ventilējamo fasāžu ETERNIT karkasam.

Projekta lapā AR-18 SM-2 apjoms norādīts nepareizi. Izmaiņas lokālajā tāmē nav nepieciešamas.

Piedāvājuma sagatavošanai izmantot lokālo tāmju veidnēs dotos apjomus.