**INFORMĀCIJA PAR KONKURSA Nr. LLU/2015/61/ERAF/AK**

 **NOLIKUMĀ VEIKTAJIEM GROZĪJUMIEM 06.07.2015.**

Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija 06.07.2015. ir veikusi grozījumus atklāta konkursa ***„Mēbeļu komplektu un krēslu piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros”****,* id.Nr. LLU/2015/61/ERAF/AK nolikumā un tā pielikumos.

**Konkursa nolikumā un tā pielikumos tika veikti sekojoši grozījumi:**

1. Nolikuma 1.daļas 1.3.punkta 1.3.1.apakšpunktu izteikts šādā redakcijā:

*1.3.1. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu var iesniegt* ***līdz 2015.gada 05.augustam plkst.11.00*** *LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst.8.30 līdz 11.30 un 13.00 līdz 16.30.*

1. Nolikuma 1.daļas 1.3.punkta 1.3.6.apakšpunktu izteikts šādā redakcijā:

*1.3.6. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā* ***2015.gada 05.augustā plkst.11.00****. Konkursa piedāvājumu atvēršanu komisija veic atklātā sēdē.*

1. Nolikuma 1.daļas 1.6.punkta 1.6.3.apakšpunkta sadaļas „Atzīme:” teksts izteikts šādā redakcijā:

***„Piedāvājums atklātam konkursam***

*„Mēbeļu komplektu un krēslu piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros”,*

id.Nr. LLU/2015/61/ERAF/AK,

\_\_\_.daļai „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”

*(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)*

***Neatvērt līdz 2015.gada 05.augustam* *plkst. 11.00”***

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 1.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulas 1.3.punkta sadaļa „Apakšējā daļa” izteikta šādā redakcijā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Konstrukcija | Apakšējā daļa | Nerūsējošā tērauda skapītis ar 1 atveramām durvīm (platums 45-60 cm; augstums 65-80 cm, dziļums 70-80 cm) |
| Skapītim vismaz 1 nerūsējošā tērauda plaukts |
| Skapītis uz riteņiem (ar bremzi) |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 1.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulas 2.2.punkta sadaļa „Vispārīgās prasības” izteikta šādā redakcijā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Darba virsmas pārklājums | Vispārīgās prasības | Virsmai ir jābūt ražotai no nepārtraukta materiāla bez dažādiem savienojumiem vai atvērumiem (nepieciešamības gadījumā pieļaujama viena savienojuma vieta) |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 1.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulas 2.3.punkta sadaļa „Apakšējā daļa” izteikta šādā redakcijā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Konstrukcija | Apakšējā daļa | Nerūsējošā tērauda skapītis (platums 45-60 cm; augstums 65-80 cm, dziļums 70-80 cm) ar 1 atveramām durvīm  |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 2.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulas 1.2.1.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.2.1. | Skapim jābūt ražotam no kokskaidu plātnes (vismaz 20 mm bieza, kas pārklāta no abām pusēm pārklāta ar augstspiediena laminātu (vismaz 0.8 mm) Augstspiediena lamināts pārklāts ar laboratorijas melaminu.  |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 2.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulas 1.4.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.4. | Rokturi: skavas veida, 12 - 18 cm  |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 2.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulas 2.2.1.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 2.2.1. | Skapim jābūt ražotam no kokskaidu plātnes (vismaz 20 mm biezs, kas pārklāta no abām pusēm pārklāta ar augstspiediena laminātu (vismaz 0.8 mm). Augstspiediena lamināts pārklāts ar laboratorijas melaminu.  |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 2.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulas 2.4.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 2.4. | Rokturi: skavas veida, 12 - 18 cm  |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 2.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulas 3.2.1.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 3.2.1. | Skapim jābūt ražotam no kokskaidu plātnes (vismaz 20 mm biezs, kas pārklāta no abām pusēm pārklāta ar augstspiediena laminātu (vismaz 0.8 mm) Augstspiediena lamināts pārklāts ar laboratorijas melaminu.  |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 2.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulas 3.4.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 3.4. | Rokturi: skavas veida, 12 - 18 cm  |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 3.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulas 1.4.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.4. | Rokturi: L veida rokturis, 12 - 18 cm  |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 3.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulas 2.4.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 2.4. | Rokturi: L veida rokturis, 12 - 18 cm  |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 4.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulas 1.4., 1.5. un 1.6.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| **1.4.** | **Skapīši** |
| 1.4.1. | Skapīša (I, II, IV) izmēri (skat.skici) :1. platums 1000 mm (pielaide skat.1.3.1. B),
2. augstums vismaz 850 mm,
3. dziļums vismaz 830 mm.
 |
| 1.4.2. | Rokturi: skavas veida 12 – 15 cm |
| 1.4.3. | Plauktu veidi:1. vismaz 2 plaukti
2. iespējamais plauktu variējamais augstums - ik pa 50 mm.
 |
| 1.4.4. | Durvis veramas (viendaļīgas)Viras – 90o atvēršanās, aprīkots ar Soft-close mehānismu |
| **1.5.** | **Skapītis ar atvilktnēm** |
| 1.5.1. | Skaits: 1 gab. (III), atvilktņu skaits - 4 |
| 1.5.2. | Materiāls: Korpuss no vismaz 16 mm mitrumizturīga LKSP pārklāts ar laboratorijas melamīnu. |
| 1.5.3. | Izmēri :1. platums 500 mm (pielaide skat.1.3.1. B),
2. katras atvilktnes platums līdz 500 mm (pielaide skat.1.3.1.
3. dziļums vismaz 830 mm.
4. Augstums katrai atvilktnei 180 ± 20 mm
 |
| 1.5.4. | Rokturi: skavas veida 12 – 15 cm |
| 1.6. | Galda apakšējā pamatne (10 cm augstumā) vismaz 3.5 cm šaurāka kā kopējais galda dziļums. |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 4.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulas 2.4., 2.5. un 2.6.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| **2.4.** | **Skapīši** |
| 2.4.1. | Skaits: 2 gab. (I un III) |
| 2.4.2. | Materiāls:korpuss, plaukti no vismaz 16 mm mitrumizturīga LKSP pārklāts ar laboratorijas melamīnu. |
| 2.4.3. | Skapīša izmēri :1. platums 1000 mm (pielaide skat.2.3.1. B),
2. augstums vismaz 850 mm,
3. dziļums vismaz 830 mm.
 |
| 2.4.4. | Rokturi: skavas veida 12 – 15 cm |
| 2.4.5. | Plauktu veidi:1. vismaz 2 plaukti
2. iespējamais plauktu variējamais augstums - ik pa 50 mm.
 |
| 2.4.6. | Durvis veramas (viendaļīgas)Viras – 90o atvēršanās, aprīkots ar Soft-close mehānismu |
| **2.5.** | **Skapītis ar atvilktnēm** |
| 2.5.1. | Skaits: 1 gab. (III), atvilktņu skaits - 8 |
| 2.5.2. | Materiāls:Korpuss no vismaz 16 mm mitrumizturīga LKSP pārklāts ar laboratorijas melamīnu. |
| 2.5.3. | Izmēri :1. platums 1000 mm (pielaide skat.2.3.1. B),
2. katras atvilktnes platums 500 mm (pielaide skat.2.3.1. B)
3. dziļums vismaz 830 mm.
4. Augstums katrai atvilktnei 180 ± 20 mm
 |
| 2.5.4. | Rokturi: skavas veida 12 – 15 cm |
| 2.6. | Galda apakšējā pamatne (10 cm augstumā) vismaz 3.5 cm šaurāka kā kopējais galda dziļums. |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 4.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulas 3.4. un 3.5.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| **3.4.** | **Skapīši** |
| 3.4.1. | Skaits: 2 gab. (I, III) |
| 3.4.2. | Materiāls:korpuss, plaukti no vismaz 16 mm mitrumizturīga LKSP pārklāts ar laboratorijas melamīnu. |
| 3.4.3. | Skapīša izmēri :1. platums I skapītim – 500 mm, II daļai 1000 mm (pielaide skat.3.3.1. B),
2. augstums vismaz 600 mm,
3. dziļums vismaz 830 mm.
 |
| 3.4.4. | Rokturi: skavas veida 12 – 15 cm |
| 3.4.5. | Plauktu veidi:1. vismaz 2 plaukti
2. iespējamais plauktu variējamais augstums - ik pa 50 mm.
 |
| 3.4.6. | Durvis veramas I daļai viendaļīgas, III daļai - divdaļīgasViras – 90o atvēršanās, aprīkots ar Soft-close mehānismu |
| **3.5.** | **Skapītis ar atvilktnēm II** |
| 3.5.1. | Atvilktņu skaits - 3 |
| 3.5.2. | Materiāls:Korpuss no vismaz 16 mm mitrumizturīga LKSP pārklāts ar laboratorijas melamīnu. |
| 3.5.3. | Izmēri skapīša daļai – durvis veramas (viendaļīgas)Viras – 90o atvēršanās, aprīkots ar Soft-close mehānismuIzmēri atvilktnēm :1. platums 500 mm (pielaide skat.3.3.1. B),
2. katras atvilktnes platums 500 mm (pielaide skat.3.3.1. B)
3. dziļums vismaz 830 mm.
4. Augstums katrai atvilktnei 180 ± 20 mm
 |
| 3.5.4. | Rokturi: skavas veida 12 – 15 cm |
| 3.5.5. | Galda apakšējā pamatne (10 cm augstumā) vismaz 3.5 cm šaurāka kā kopējais galda dziļums. |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 4.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulas 4.4. un 4.5.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| **4.4.** | **Skapīši** |
| 4.4.1. | Skaits: 3 gab. (II, III, IV) |
| 4.4.2. | Materiāls: korpuss, plaukti no vismaz 16 mm mitrumizturīga LKSP pārklāts ar laboratorijas melamīnu. |
| 4.4.3. | Skapīša izmēri :1. platums skapītim II - 500 mm, skapīšiem III un IV – 800 mm (pielaide skat.4.3.1. B),
2. augstums vismaz 850 mm,
3. dziļums vismaz 830 mm.
 |
| 4.4.4. | Rokturi: skavas veida 12 – 15 cm |
| 4.4.5. | Plauktu veidi:1. vismaz 2 plaukti
2. iespējamais plauktu variējamais augstums - ik pa 50 mm.
 |
| 4.4.6. | Durvis veramas, skapītim II – viendaļīgas, skapīšiem III un IV divdaļīgasViras – 90o atvēršanās, aprīkots ar Soft-close mehānismu |
| **4.5.** | **Skapītis ar atvilktnēm**  |
| 4.5.1. | Skaits: 1 gab. (I), atvilktņu skaits - 4 |
| 4.5.2. | Materiāls:Korpuss no vismaz 16 mm mitrumizturīga LKSP pārklāts ar laboratorijas melamīnu. |
| 4.5.3. | Izmēri :1. platums 500 mm (pielaide skat.4.3.1. B),
2. katras atvilktnes platums 500 mm (pielaide skat.4.3.1. B)
3. dziļums vismaz 830 mm.
4. Augstums katrai atvilktnei 180 ± 20 mm
 |
| 4.5.4. | Rokturi: skavas veida 12 – 15 cm |
| 4.5.5. | Galda apakšējā pamatne (10 cm augstumā) vismaz 3.5 cm šaurāka kā kopējais galda dziļums. |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 4.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulas 5.4. un 5.5.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| **5.4.** | **Skapīši** |
| 5.4.1. | Skaits: 3 gab. (II, III, IV) |
| 5.4.2. | Materiāls: korpuss, plaukti no vismaz 16 mm mitrumizturīga LKSP pārklāts ar laboratorijas melamīnu. |
| 5.4.3. | Skapīša izmēri :1. platums skapītim II - 500 mm, skapīšiem III un IV – 800mm (pielaide skat.5.3.1. B),
2. augstums vismaz 850 mm ,
3. dziļums vismaz 830 mm.
 |
| 5.4.4. | Rokturi: skavas veida 12 – 15 cm |
| 5.4.5. | Plauktu veidi:1. vismaz 2 plaukti
2. iespējamais plauktu variējamais augstums - ik pa 50 mm.
 |
| 5.4.6. | Durvis veramas, skapītim II – viendaļīgas, skapīšiem III un IV divdaļīgasViras – 90o atvēršanās, aprīkots ar Soft-close mehānismu |
| **5.5.** | **Skapītis ar atvilktnēm**  |
| 5.5.1. | Skaits: 1 gab. (I), atvilktņu skaits - 4 |
| 5.5.2. | Materiāls: korpuss no vismaz 16 mm mitrumizturīga LKSP pārklāts ar laboratorijas melamīnu. |
| 5.5.3. | Izmēri :1. platums 500 mm (pielaide skat.5.3.1. B),
2. katras atvilktnes platums 500 mm (pielaide skat.5.3.1. B)
3. dziļums vismaz 830 mm.
4. Augstums katrai atvilktnei 180 ± 20 mm
 |
| 5.5.4. | Rokturi: skavas veida 12 – 15 cm |
| 5.5.5. | Galda apakšējā pamatne (10 cm augstumā) vismaz 3.5 cm šaurāka kā kopējais galda dziļums. |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 4.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulas 6.4., 6.5. un 6.6.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| **6.4.** | **Skapīši** |
| 6.4.1. | Skaits: 1 gab. (II) |
| 6.4.2. | Materiāls:korpuss, plaukti no vismaz 16 mm mitrumizturīga LKSP pārklāts ar laboratorijas melamīnu. |
| 6.4.3. | Skapīša izmēri :1. platums skapītim 1000mm (pielaide skat.6.3.1. B),
2. augstums vismaz 850 mm,
3. dziļums vismaz 830 mm.
 |
| 6.4.4. | Rokturi: skavas veida 12 – 15 cm |
| 6.4.5. | Plauktu veidi:1. vismaz 2 plaukti
2. iespējamais plauktu variējamais augstums - ik pa 50 mm.
 |
| 6.4.6. | Durvis veramas, divdaļīgasViras – 90o atvēršanās, aprīkots ar Soft-close mehānismu |
| 6.5. | Skapītis ar atvilktnēm  |
| 6.5.1. | Skaits: 1 gab. (I), atvilktņu skaits - 4 |
| 6.5.2. | Materiāls: korpuss no vismaz 16 mm mitrumizturīga LKSP pārklāts ar laboratorijas melamīnu. |
| 6.5.3. | Izmēri :1. platums 500 mm (pielaide skat.6.3.1. B),
2. katras atvilktnes platums 500 mm (pielaide skat.6.3.1. B)
3. dziļums vismaz 830 mm.
4. Augstums katrai atvilktnei 180 ± 20 mm
 |
| 6.5.4. | Rokturi: skavas veida 12 – 15 cm |
| 6.6. | Galda apakšējā pamatne (10 cm augstumā) vismaz 3.5 cm šaurāka kā kopējais galda dziļums. |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 4.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulas 7.1.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| **7.1.** | **Galdu izmēri (7.8.punktā dota skice M 1:20)** |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 4.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulas 7.4., 7.5., 7.6. un 7.7.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| **7.4.** | **Skapīši** |
| 7.4.1. | Skaits: 2 gab. (II, III) |
| 7.4.2. | Materiāls:korpuss, plaukti no vismaz 16 mm mitrumizturīga LKSP pārklāts ar laboratorijas melamīnu. |
| 7.4.3. | Skapīša izmēri :Skapītis II1. platums skapītis II 3000 mm (pielaide skat.7.3.1. B),
2. augstums vismaz 850 mm ,
3. dziļums vismaz 680 mm
4. plaukti
* 750 mm platajai daļai A – vismaz 2 plaukti
* 750 mm platajai daļai B – vismaz 2 plaukti
* 750 mm platajai daļai C – vismaz 3 plaukti
* 750 mm platajai daļai D – vismaz 3 plaukti
* iespējamais plauktu variējamais augstums - ik pa 50 mm

Skapītis III* platums skapītim III – 250 mm
* augstums vismaz 850 mm ,
* dziļums vismaz 680 mm
* plaukti – vismaz 5
* iespējamais plauktu variējamais augstums - ik pa 50 mm
 |
| 7.4.4. | Rokturi: skavas veida 12 – 15 cm |
| 7.4.6. | Durvis (tikai skapītim II) - bīdāmas |
| 7.5. | Skapītis ar atvilktnēm |
| 7.5.1. | Skaits: 1 gab. (I), atvilkņu skaits - 4 |
| 7.5.2. | Materiāls:Korpuss no vismaz 16 mm mitrumizturīga LKSP pārklāts ar laboratorijas melamīnu. |
| 7.5.3. | Izmēri :1. platums 500 mm (pielaide skat.7.3.1. B),
2. dziļums vismaz 680 mm.
3. Augstums atvilktnēm (sākot no augšas):
4. 90 – 100 mm
5. 193 – 195 mm
6. 193 – 195 mm
7. 320 – 350 mm
 |
| 7.5.4. | Rokturi: skavas veida 12 – 15 cm |
| **7.6.** | **Skapīši (pie sienas stiprināmi)** |
| 7.6.1. | Skaits: 1 gab, sastāv no divām sadaļām I un II). 1. platums 4000 mm (pielaide skat.7.3.1. B),
2. dziļums vismaz 450 mm
3. augstums 800 mm.
 |
| 7.6.2. | Materiāls:korpuss, plaukti no vismaz 16 mm mitrumizturīga LKSP pārklāts ar laboratorijas melamīnu. |
| 7.6.3. | Kopējā sānu malas garums 4000 mm, kas sadalās sekojoši:1. 1000 mm skapītis ar divām veramām durvīm (I) ,
2. 3000 mm skapītis ar 3 bīdāmām durvīm – ar 3 starpsienām ik pa 1000 mm (starpsienu attālumu pielaide 100 cm)

B. Katras daļas platums var variēt ± 50 mm (attiecas uz skapīšiem un apakšējās brīvās daļas platumu). C. Kopējā skapīša garuma atšķirība ± 30 mm.Plaukti:* I daļā – vismaz 2 plaukti
* II daļā vismaz 3 plaukti

Iespējamais plauktu variējamais augstums - ik pa 50 mm |
| 7.7. | Galda apakšējā pamatne (10 cm augstumā) vismaz 3.5 cm šaurāka kā kopējais galda dziļums. |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 5.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulas 1.5.3. un 1.5.4.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.5.3. | Skapīša izmēri :1. platums skapītim 1000mm (pielaide skat.1.3.1. B),
2. augstums vismaz 850 mm ,
3. dziļums vismaz 830 mm.
 |
| 1.5.4. | Rokturi: skavas veida 12 – 15 cm |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 5.daļas Tehniskā piedāvājuma tabulas 2.5.3. un 2.5.4.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 2.5.3. | Skapīša izmēri :1. platums skapītim 1000mm (pielaide skat.2.3.1. B),
2. augstums vismaz 850 mm ,
3. dziļums vismaz 830 mm.
 |
| 2.5.4. | Rokturi: skavas veida 12 – 15 cm |

1. Nolikuma pielikumā Nr.4 *„Iepirkuma līguma projekts”* 1.3.punkts izteikts šādā redakcijā:

1.3. *Piegādātājs* veic 1.1.punktā norādītās Preces piegādi un uzstādīšanu *Pasūtītāja* norādītajā adresē Jelgavā.

1. Nolikuma pielikumā Nr.4 *„Iepirkuma līguma projekts”* 3.1.punkts izteikts šādā redakcijā:

3.1. *Piegādātājs* piegādā un uzstāda Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ laikā no līguma noslēgšanas.