**INFORMĀCIJA PAR KONKURSA Nr. LLU/2015/76/ERAF/AK**

 **NOLIKUMĀ VEIKTAJIEM GROZĪJUMIEM 27.07.2015.**

Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija 27.07.2015. ir veikusi grozījumus atklāta konkursa ***„*** ***Dažādu iekārtu un aprīkojuma piegāde LLU MF un MURZL vajadzībām ERAF projekta, vienošanās Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005 ietvaros”****,* id.Nr. LLU/2015/76/ERAF/AK nolikuma 5.daļas tehniskajā specifikācijā.

**Konkursa nolikuma pielikumā Nr.1 tika veikti sekojoši grozījumi:**

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 3.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulas 1.1.16.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.16. | Iebūvētās baterijas darbības laiks ne mazāk kā: 8 gadi (pie nolasījumu intervāla 30 minūtes) |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 5.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulas 1.11.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.11. | Ierīcei jābūt komplektā ar:1. datu apstrādes programmu
2. kalibrētu portatīvo datoru datu nolasīšanai un apstrādei (sk. 1.17. punktu)
3. diviem objektīviem: vienu paredzētu mērījumu veikšanai ārā apstākļos un otru - laboratorijas apstākļos
4. statīvu āra mērījumiem (rotējoša pamatne ar alumīnija trīskāji, kas paredzēts slogošanai līdz vismaz 12 kg)
5. statīvu laboratorijas mērījumiem (lineārās pārvietošanas pamatne ar maināma augstuma apgaismošanas sistēmu)
6. nepieciešamajiem savienotājvadiem
7. barošanas avotu paredzētu 220-240 V
8. ir iebūvēti vai arī lauka apstākļos nomaināmi akumulatori, kas nodrošina vismaz 6 stundu darba laiku lauka apstākļos pie kameras un rotējošās kameras komplekta pilnas noslodzes
9. atstarojošās kalibrācijas pamatne ar izmēriem vismaz 600x100x10 mm ārā mērījumiem un 200 x 25 x 10 mm mērījumiem telpās
10. transportēšanas futrāli/somiņu
 |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 5.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulas 1.14.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.14. | Kamera ir radiometriski kalibrēta darbam ar abiem komplektā esošajiem objektīviem |

1. Nolikuma pielikumā Nr.1 *„Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)”* 5.daļas Tehniskā un finanšu piedāvājuma tabulas 2.punkts izteikts šādā redakcijā:

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Garantijas laiks:** vismaz 2 gadi  |