**Jautājumi un atbildes-2.**

1. **Jautājums** :

Tāmē 1-8 15.pozīcijā norādīts šāds materiāls: RUUKKI krāsotas notekas ierīkošana. Bet RUUKKI nepiedāvā notekcaurules 150mm diametrā, tikai 100mm.

**Atbilde**

Firmu materiālu nosaukumi norāda tikai šo materiālu tehnisko raksturojumu un var tikt aizstāti ar ekvivalentiem (skatīt ierakstus lokālo tāmju beigās).

Notekcaurulēm jābūt ar diametru 150mm.

1. **Jautājums** :

Kurā rasējumā redzams dzegas mezgls tāmē 1-8 23.-27.pozīcijai?

**Atbilde**

Dzegas mezgls pievienots LLU mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”.

1. **Jautājums** :

Rasējumā AR-7 starp asīm 1-3 jumtiņš aiziet u kreiso pusi tālāk par stūri un izskatās, ka nav taisnstūrveida, bet tāmē 1-8 12.un 13. Pozīcijā norādīti taisnstūrveida jumtiņi. Kādiem tiem jābūt?

**Atbilde**

Starp asīm 1-3 ir galvenās ieejas jumtiņš- poz.3 rasējumā AR-28i, koriģēta tāme 1-8.Skatīt LLU mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”.

1. **Jautājums** :

Tāmē 2-10 divreiz atkārtojās 17. un 24.pozīcija, katra pa 64 kompl., bet projekta specifikācijā ir tikai viena pozīcija ar 64 kompl. Kurš variants pareizs: projekta vai tāmes?

**Atbilde**

Svītrot no tāmes poz.24( skatīt koriģēto 10.pielikumu)

1. **Jautājums** :

Kur var atrast IE daļu?

**Atbilde**

IE daļas rasējumi pievienoti un atrodami LLU mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”.

1. **Jautājums** :

Nav informācijas par iebūvētajām virtuvēm un laboratorijas mēbelēm. Lūdzam sniegt informāciju un izsniegt lapas IE-4 un UE-6.

**Atbilde**

IE daļas rasējumi no 1.-6.lapai pievienoti un atrodami LLU mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”.

UE-6 drukas kļūda , skatīt IE-6.

1. **Jautājums** :

Lokālajā tāmē 2-14 3.pozīcijā nav saprotams dotais apjoms- 160m, tas neatbilst ne sienu kopējam garumam, ne laukumam. Lūdzam dot skaidrojumu.

**Atbilde**

Kopējais lamināta WC starpsienu materiāla daudzums ir 80m2, tāmē 2-14 apjoms koriģēts. Pievienota koriģēta lapa IE-4 LLU mājas lapā, sadaļā „Iepirkumi”.

1. **Jautājums** :

Lokālajā tāmē 1-10 dotie PVC logu apjomi neatbilst lapā AR-12 dotajiem apjomiem. Logs L1 tāmē ir 128gb, bet projektā ir 126 gb, logs L-U1 tāmē ir 4gb, bet projektā ir 8gb. Lūdzam labot.

**Atbilde**

Pareizi daudzumi ir:

L1  126gb; L-U1 6gb; Tāmē 1-10 koriģēts apjoms.

1. **Jautājums** :

Lokālajā tāmē 1-10 norādītie stikloto starpsienu izmēri neatbilst projekta lapā AR-16 specifikācijā norādītajā :

Pozīcija Nr.25 ST-2 ir 2,3x3,63m (nevis 2x2,5m, kļūdaini arī specifikācijas ailas izmēri);

Pozīcija Nr.26 ST-3 ir 2,3x3,0m (nevis 2,5x2,5m, kļūdaini arī specifikācijas ailas izmēri);

Pozīcija Nr.27 ST-4 ir 3,0x2,5m (nevis 3,0x3,0m, kļūdaini arī specifikācijas ailas izmēri);

**Atbilde**

Pareizi izmēri ir **ST-2** 2,3x3,63m-1gb; **ST-3** 2,5x2,5m-3gb; **ST-4** 3,0x2,5m-2gb.

1. **Jautājums** :

Rasējumos nav dzegas mezgla, kas iekļauta tāmē nr.1-8 p.23-27. Lūdzam izsniegt dzegas mezglu, jo nav skaidrs risinājums.

**Atbilde**

Dzegas mezgla risinājums ir pievienots LLU mājas lapā, sadaļā „Iepirkumi”

1. **Jautājums** :

Galvenās ieejas nojume balstās uz kolonām, kuru apdare iekļauta tāmē Nr.1-13 punktos 3,4 un 5.Lūdzam skaidrojumu, kur rasējumos norādīta un iekļauta tāmēs šo kolonu izbūve.

**Atbilde**

Skaņojot būvvaldē projektu un mainot fasādes, tika pieņemts lēmums par galvenās ieejas betona nojumes aizvietošanu ar stikla nojumēm un trosēm, tāmē palika vecā versija.

Koriģēta tāme Nr.1-8 sadaļa „Galvenās ieejas jumts”.

Risinājumu skatīt rasējumos AR-28i

1. **Jautājums** :

Lokālā tāmē Nr.1-8 poz. 7 darbu apjoms ir 42m3. Izdarot pārrēķinu sanāk 53,5m3 2.stāvam un 36,35m3 3.stāvam, kas kopā ir 90,1 m3 (parapeta mūris rēķināts no pārseguma augšas). Lūdzam skaidrojumu vai labot.

**Atbilde**

Tāmē Nr.1-8 poz. 7 apjoms koriģēts un ir 92,3 m3