**Jautājumi un atbildes-6**

1. **Jautājums:**

 Salīdzinot specifikāciju ar garenprofiliem, secinām, ka U1, K1 un K2 kopējo cauruļu garumu atšķirība ir 106.55 m. Kurus apjomus izmantot piedāvājuma sagatavošanai?

**Atbilde:**

Piedāvājuma sagatavošanai izmantot lokālo tāmju veidnēs dotos apjomus.

1. **Jautājums:**

Projekta dokumentācijā nav parapeta mezglu. Lūdzu, rast iespēju saņemt parapeta mezglu risinājumu rasējumus.

**Atbilde:**

Dzegas mezgls ir pievienots dokumentācijai.

1. Projekta dokumentācijā nav atrodama ģeoloģijas sadaļa un Ugunsdrošības pasākumu pārskats. Lūdzam rast iespēju saņemt minēto informāciju.

**Atbilde:**

UPP ir pievienots dokumentācijai.

1. Projekta dokumentācijas AR-12 sadāļā nav logu dalījumā norādītas veramās daļas. Kā rīkoties sagatavojot piedāvājumu?

**Atbilde:**

Lapā AR-12 logu skicēs **ir** norādītas veramās daļas.

1. Lūdzu, precizēt durvju bloku EI30 materiālu. Specifikācijā vienā pozīcijā norādīts gan alumīnijs gan metāls.

**Atbilde:**

Durvis **EI30** DU1- metāla, DU2- alumīnija, DU3 -alumīnija profili ar stiklojumu, ārdurvis ĀD2 un ĀD3- metāla siltinātas.