

APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2015.gada 05.februāra sēdē

Protokols Nr. 62

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

vietnieks

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/A.Paura/

**ATKLĀTS KONKURSS**

***Dažādu laboratorijas iekārtu piegāde PTF prioritāro studiju***

***programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās***

***Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros***

Identifikācijas Nr. LLU/2015/14/ERAF/AK

CPV kods: 42215000-6

**NOLIKUMS**

Jelgava, 2015

1. **VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**
   1. **Iepirkuma identifikācijas numurs:** LLU/2015/14/ERAF/AK
   2. **Pasūtītājs, komisija, kontaktpersona, projekts:**
      1. Pasūtītājs ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

Fakss: 63005618

Mājas lapa: [www.llu.lv](http://www.llu.lv)

* + 1. **Komisija:** iepirkumu veic ar 2015.gada 22.janvāra LLU rektora rīkojumu Nr. 4.3.-13/6 „Par iepirkumu komisiju preču un pakalpojumu iegādei LLU vajadzībām” izveidota Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).
    2. **Iepirkuma procedūras veids:** atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
    3. **Pasūtītāja kontaktpersona:** Inese Sprukta, tālrunis 63005674, fakss 63005618, e-pasts [inese.sprukta@llu.lv](mailto:inese.sprukta@llu.lv). Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
    4. **Projekts:** iepirkuma procedūra tiek veikta ERAF projekta *„LLU mācību infrastruktūras modernizācija”,* vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros.
    5. Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām.

**1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība,**

1.3.1. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu var iesniegt **līdz 2015.gada 23.martam plkst.11.00** LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst.8.30 līdz 11.30 un 13.00 līdz 16.30.

1.3.2. Piedāvājums, kas tiek atsaukts vai grozīts pirms 1.3.1.punktā minētā termiņa, vai piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, vai Publisko iepirkumu likuma 55.panta 41.noteiktajā gadījumā, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.

1.3.3. Atklātajam konkursam iesniegtie piedāvājumi, izņemot konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.3.4. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt. Pretendentu piedāvājumu iesniegšana nozīmē atklātā konkursa noteikumu pieņemšanu, apņemšanos tos ievērot un veikt pieprasītos pakalpojumus atbilstoši visām nolikuma prasībām.

1.3.5. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.6. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā **2015.gada 23.martā plkst.11.00**. Konkursa piedāvājumu atvēršanu komisija veic atklātā sēdē.

1.3.7. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.3.8. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas, reģistrējoties komisijas sagatavotā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv un uzņēmuma adresi.

1.3.9. Piedāvājumi tiks atvērti to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu.

* 1. **Pieeja****iepirkuma****dokumentiem un papildus informācijas sniegšana**

1.4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā [www.llu.lv](http://www.llu.lv), sadaļā „Iepirkumi”, sākot no attiecīgā atklātā konkursa izsludināšanas brīža.

1.4.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā piecu dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.4.3. Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt papildus informāciju, nosūtot LLU iepirkumu komisijai adresētu pieprasījumu latviešu valodā pa faksu: 63005618, e-pastu: inese.sprukta@llu.lv vai pastu: LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab., Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001. Pieprasījumā jānorāda arī iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs. Pieprasījums var tikt nosūtīts pa pastu, faksu, elektroniski vai nodots personīgi. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem pieprasījumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.4.4. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā [www.llu.lv](http://www.llu.lv), sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.4.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā [www.llu.lv](http://www.llu.lv), sadaļā „Iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.4.6. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā [www.llu.lv](http://www.llu.lv). Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

* + 1. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

* 1. **Piedāvājumu noformēšana**

1.6.1. Pretendentam ir jāsagatavo piedāvājuma 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijas norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma oriģinālu un kopiju, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls.

1.6.2. Piedāvājums jāievieto vienā slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.3. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

* Pasūtītāja nosaukums un adrese;
* Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;
* Atzīme:

***„Piedāvājums atklātam konkursam***

*„Dažādu laboratorijas iekārtu piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai*

*ERAF projekta, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros”,*

id.Nr. LLU/2015/14/ERAF/AK,

\_\_\_.daļai „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”

*(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)*

***Neatvērt līdz 2015.gada 23.martam* *plkst. 11.00”***

* + 1. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
    2. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.
* Ja Pretendents pievieno piedāvājumam reklāmas materiālus, brošūras, katalogus u.c., kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums.

1.6.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir svešvalodā, tad tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija) apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Izņēmums ir pretendenta tehniskajā piedāvājumā piedāvāto iekārtu ražotājadokumentācija, kuru pretendents var iesniegt sagatavotu latviešu vai angļu valodās.

1.6.8. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, sagatavotu uz A4 formāta lapām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona (jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija).

1.6.10. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.6.11. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam, MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un nolikumā izvirzītajām prasībām.

1.6.12. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

1.6.13. Ja pasūtītājam piedāvājumu vērtēšanas laikā rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

1. **INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU**

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir ***dažādu laboratorijas iekārtu piegāde,*** saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

CPV kods: 42215000-6

**2.2. *Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 6 (sešās) daļās:***

**1.daļa:** Vakuuma ietvaices iekārta šķidru pārtikas produktu ietvaicēšanai

**2.daļa:** Plauktu digitālā kūpinātava, kuteris un gaļas un gaļas produktu šķēļotājs/griezējs

**3.daļa:** Multifunkcionāla tvertne pārtikas produktu ražošanai un uzglabāšanai

**4.daļa:** Sterilizators konservu kārbām

**5.daļa:** Laboratorijas siera vanna

**6.daļa:** Laboratorijas alus gatavošanas iekārta ar aprīkojumu

* 1. Piedāvājums jāiesniedz par visu attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.
  2. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām Iepirkuma daļām.
  3. **Tehniskā specifikācija:** Tehniskā specifikācija par katru daļu atsevišķi ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.
  4. **Līguma izpildes vieta:** LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, Jelgava.
  5. **Līguma izpildes laiks:** ne ilgāk kā 2 (divu) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
  6. **Finansēšanas avots:** ERAF projekts „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009
  7. **Citi noteikumi:** Avansa maksājums ne lielāks kā 20% no līguma kopējās summas, saskaņā ar vienošanos par ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ieviešanu.

1. **NOSACĪJUMI DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ**

3.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

1. attiecībā uz pretendentu ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.1panta otrajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus).
2. pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.2. Nolikuma 3.1.punktā noteiktās prasības ir attiecināmas arī uz:

* + 1. personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;
    2. pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (*izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1. punkta prasības*).

1. **IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS**

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikumā pretendentam izvirzītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši **Pretendentu atlases dokumenti:**

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā līguma izpildei.

4.1.3. Ja Pretendents līguma izpildei piesaista apakšuzņēmējus, Pretendentam ir pienākums aizpildīt Nolikumam pievienoto pielikuma paraugu (Pielikums Nr.3). Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji, norādot procentos sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļas aptuveno līguma

**4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums**

### 4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar attiecīgās daļas Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām, aizpildot kolonu *„Pretendenta piedāvājums”,* norādot attiecīgās daļa Tehniskajā specifikācijā (Tehniskā piedāvājuma paraugā) prasīto informāciju.

4.2.2. Tehniskajā specifikācijā pozīcijās, kurās norādīta preces specifiska izcelsme, zīmols, patents vai standarts, pieļaujams piedāvāt ekvivalentu.

4.2.3. Finanšu piedāvājumā norāda cenu euro bez pievienotās vērtības nodokļa par kādu tiks piegādātas attiecīgās daļas Tehniskajā specifikācijā iekļautās iekārtas.

### 4.2.4. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo katrai daļai atsevišķi, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

**5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI**

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu, saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas **piedāvājumu ar viszemāko cenu** no piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

5.3. Vērtējot viszemāko cenu iepirkumu komisija ņems vērā:

a) 1., 3., 4. un 5.daļai – pretendenta **piedāvāto cenu euro bez pievienotās vērtības nodokļa**.

b) 2.daļai – pretendenta piedāvāto **kopējo cenu summu par norādīto skaitu euro bez pievienotās vērtības nodokļa**.

c) 6.daļai – pretendenta piedāvāto **cenu par 1 komplektu euro bez pievienotās vērtības nodokļa**.

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic par katru daļu atsevišķi 3 (trīs) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

* 1. **1.posms – Piedāvājuma noformējuma un pretendentu atlases dokumentu pārbaude.** Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8. un 1.6.9.punktu prasībām un ir iesniegti visi 4.punktā norādītie pretendentu atlases dokumenti. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noformējuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai/un neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.
  2. **2.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude.** Komisija novērtē vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu un atbilst attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendenta piedāvājums nav iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu, un/vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.
  3. **3.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.**
     1. Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.
     2. Iepirkuma komisija katrā daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, būs ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
  4. **Lēmuma pieņemšana**
     1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem, lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā iepirkuma nolikuma 3.1.punktā un 3.2.punktā minēto gadījumu dēļ, pasūtītājs, izmanto Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. (Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, pasūtītājs pieprasīs iesniegt ārvalstu kompetentās institūcijas izziņu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1panta desmitās daļas regulējumu.)
     2. Ja komisija konstatē, ka uz pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.1panta otrajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus) un ka nav tādu apstākļu, kuri tam/tiem liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām, tad **pretendents tiek atzīt par uzvarētāju**.
     3. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai/un Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 7.punktā un 9.punktā minētā persona, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā Pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 7.punktā un 9.punktā minētās personas atbilstību konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.
     4. Ja komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu ir ieguvis tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja komisijas iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
     5. Iepirkumu komisija pieņems un atzīst tikai tādu izziņu vai citu dokumentu, kurā ir iekļauta aktuālāka informācija par to, ko pasūtītājs ir ieguvis datubāzē.
     6. Ja pasūtītājs nodokļu parādus konstatē nevis potenciālajam prasībām atbilstošajam pretendentam, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, bet citam pretendentam, tad pasūtītājam nav pienākuma informēt attiecīgo personu un dot termiņu dokumenta iesniegšanai, kas apliecinātu, ka nodokļu parāda nav, jo minētais neietekmē iepirkuma procedūras rezultātus.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1.Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par attiecīgo daļu vienlaikus informē visus pretendentus, kas iesnieguši piedāvājumus uz attiecīgo daļu, par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu attiecīgajā daļā, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma līguma projektu (pielikums Nr.4).

## 6.4. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents attiecīgajā daļā atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš attiecīgajā daļā piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru attiecīgajā daļā, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

**7. PIELIKUMI**

Šim Nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)

2.pielikums Pieteikuma paraugs

3.pielikums Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

4.pielikums Iepirkuma līguma projekts

**Pielikums Nr.1**

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2015/14/ERAF/AK

Nolikumam

*Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs*

*(Tehniskā specifikācija)*

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas iekārtu piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai*

*ERAF projekta, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/14/ERAF/AK

**1.daļa: Vakuuma ietvaices iekārta šķidru pārtikas produktu ietvaicēšanai**

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | | **Pretendenta piedāvājums**  */jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **1.** | **VAKUUMA IETVAICES IEKĀRTA ŠĶIDRU PĀRTIKAS PRODUKTU IETVAICĒŠANAI – 1 gab.** | | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,  Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.1. | Piemērota šķidru pārtikas produktu (augļu, ogu, dārzeņu sulu, piena, sūkalu u.c.) ietvaicēšanai | | */piedāvātās preces*  *tehniskais apraksts/* |
| 1.2. | Darbības režīms | Plēves tipa vakuuma ietvaices iekārta |  |
| 1.3. | Ražība pēc iztvaicējamā ūdens | Diapazonā no 1 - 10 L/h |  |
| 1.4. | Produkta plūsma | Diapazonā no 1 - 16 L/h |  |
| 1.5. | Aukstā ūdens plūsma | Diapazonā no 1 - 10 L/h |  |
| 1.6. | Iztvaicēšanas caurules garums | Vismaz 1,36 m |  |
| 1.7. | Siltuma atdeves virsmas laukums | Vismaz 0,06 m2 |  |
| 1.8. | Ietvaicējamā parauga tvertne | Vismaz 30 L |  |
| 1.9. | Ietvaicētā produkta tvertne | Vismaz 5 L |  |
| 1.10. | Kondensāta tvertne | Vismaz 5 L |  |
| 1.11. | Iekārtas materiāls | 1. piemērots pārtikas produktu apstrādei (nerūsējošais tērauds vismaz AISI 316 vai ekvivalents, politetrafluoretilēns (PTFE), stikls); 2. ietvaicētā produkta un kondensāta tvertnēm jābūt caurspīdīgām, procesa norises novērošanai; |  |
| 1.12. | Elektropieslēgums | 220 - 240 V/1 fāze/50 Hz |  |
| 1.13. | Ūdens patēriņš | Ne vairāk kā 10 l/min |  |
| 1.14. | Iekārtas izmēri  (g x pl x a) | Ne vairāk kā 900x740x2650 mm |  |
| 1.15. | Svars | Ne vairāk kā 350 kg |  |
| 1.16. | Komplektācija: | 1. sildkamera; 2. tvaika/šķidruma separators; 3. tvertnes produkta pievadīšanai, ietvaicētā produkta un kondensāta savākšanai; 4. vakuuma sistēma, kas nodrošina absolūto spiedienu līdz vismaz 225 mm Hg staba; 5. CIP mazgāšanas sistēmas sūknis ar jaudu vismaz 8 L/min vismaz 6 metru augstumā. |  |
| 1.17. | Papildus aprīkojums | 1. Mobils tvaika ģenerators ar spiedienu un ražīgumu, kas nodrošina iekārtas normālu darbu. Tvaika ražība vismaz 15 kg/h un spiediens vismaz 1,7 bar. Tvaika ģeneratoram jābūt konstruētam uz platformas ar riteņiem un jābūt aprīkotam ar ūdens sagatavošanas sistēmu, tvertni kondensātam, manometru, savienojumiem ar iekārtu. Tvaika ģeneratoram jādarbojas ar elektrību. 2. datu savākšanas sistēma, pieslēdzama caur USB. |  |
| **2.** | **PAPILDUS PRASĪBAS:** | |  |
| 2.1. | Piegādātā iekārta nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 2.2. | Pretendenta piedāvātās iekārtas tehniskā dokumentācija, kas apliecina preces atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām latviešu un/vai angļu valodā.  Tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī elektroniski CD diskā vai USB zibatmiņā (noformēts atbilstoši nolikuma 1.6.5.punktam). | | *Jāiesniedz tehniskā dokumentācija* |
| 2.3. | Garantijas laiks vismaz 2 gadi | | *Pretendenta piedāvātais*  *garantijas laiks* |
| 2.4. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | | *Pretendenta piedāvātais*  *piegādes laiks* |
| 2.5. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, Jelgava. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 2.6. | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 (divu) pasūtītāja darbinieku pilnvērtīga apmācība darbam ar iekārtu (vismaz 16 h) latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | | *Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi* |
| 2.7. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| **Piedāvātā cena EUR bez PVN:** | | |  |
| PVN \_\_%: | | |  |
| **Piedāvātā cena EUR ar PVN:** | | |  |

***Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!***

**Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas iekārtu piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai*

*ERAF projekta, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/14/ERAF/AK

**2.daļa: Plauktu digitālā kūpinātava, kuteris un gaļas un gaļas produktu šķēļotājs/griezējs**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | | **Pretendenta piedāvājums**  */jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **1.** | **PLAUKTU DIGITĀLĀ KŪPINĀTAVA – 1 gab.** | | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,  Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.1. | Darba režīmi | Tvaicēšana;  Konvekcija;  Konditorejas režīms;  Kūpināšana (ar šķidro dūmu);  Kombinētais režīms. | */piedāvātās preces*  *tehniskais apraksts/* |
| 1.2. | Iekārtas novietošanas veids | Iekārtai jābūt aprīkotai ar slēgta tipa nerūsējošā tipa paliktni krāsns novietošanai uz grīdas |  |
| 1.3. | Ietilpība | Vismaz 8 GN1/1 standarta paplātes. |  |
| 1.4. | Darba temperatūra | Līdz 250 ºC |  |
| 1.5. | Materiāls | Nerūsējošais tērauds |  |
| 1.6. | Iekārtas vadība | 1. Elektronisks iekārtas vadības panelis; 2. Vismaz 99 programmu atmiņa ar vismaz 20 soļiem katrā programmā; 3. Vadības panelī jābūt atspoguļotai informācijai par uzstādīto un esošo temperatūru krāsnī, uzstādīto un esošo termometra zondes temperatūru, mitruma līmeni krāsnī, uzstādīto un atlikušo programmas laiku; 4. Iekārtai jābūt aprīkotai ar USB pieslēgvietu programmu ievadīšanai krāsnī un saglabāšanai uz USB atmiņas kartes |  |
| 1.7. | Iekšējās temperatūras zonde | Produkta iekšējās temperatūras zondei jābūt aprīkotai ar vismaz 4 punktu temperatūras devēju |  |
| 1.8. | Mitruma mērīšana krāsnī | Krāsnij jābūt aprīkotai ar mitruma sensoru, kurš mēra mitruma līmeni krāsnī |  |
| 1.9. | Dušas mehānisms | 1. Krāsnij jābūt aprīkotai ar elektroniski vadāmu dušas mehānismu, kas paredzēts produkta dzesēšanai pēc termiskās apstrādes; 2. Krāsnij jābūt aprīkotai ar izvelkamu dušas mehānismu |  |
| 1.10. | Šķidro dūmu dozācija | Krāsnij jābūt aprīkotai ar automātisku šķidro dūmu dozāciju un iesmidzināšanu. |  |
| 1.11. | Automātiska pašmazgāšanas funkcija | Krāsnij jābūt aprīkotai ar automātisku pašmazgāšanas funkciju ar automātisku mazgājamā līdzekļa dozāciju |  |
| 1.12. | Elektriskā jauda | no 12 līdz 14 kW |  |
| 1.13. | Elektriskais nodrošinājums | no 398 V līdz 410 V |  |
| 1.14. | Elektriskais pieslēgums | no 30 A līdz 34 A |  |
| 1.15. | Ūdens pieslēguma spiediens | no 3 bar līdz 6 bar |  |
| 1.16. | Gaisa nosūces pieslēgums | no DN 78 mm līdz DN 82 mm |  |
| 1.17. | Notekūdeņu pieslēgums | no DN 48 mm līdz DN 52 mm |  |
| 1.18. | Kompresora darba režīms | no 1 bar līdz 6 bar |  |
| 1.19. | Ārējie izmēri (kopā ar palikni): | Platums 730 – 760 mm  Dziļums 740 – 770 mm  Augstums 1959 – 1963 mm |  |
| 1.20. | Ārējie izmēri (bez palikņa): | Platums 730 – 760 mm  Dziļums 740 – 770 mm  Augstums 1200 – 1450 mm |  |
| 1.21. | Iekārtas standarta komplektācija | Iekārtas sākuma komplektam jābūt aprīkotam ar paplātēm, režģiem, iesmiem no nerūsējošā tērauda |  |
| 1.22. | Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| **2.** | **KUTERIS – 1 gab.** | | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,  Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2.1. | Tvertnes ietilpība | no 13 līdz 17 litri | */piedāvātās preces*  *tehniskais apraksts/* |
| 2.2. | Tvertnes ietilpība (pēc ievietojamās gaļas masas) | no 3 līdz 15 kg |  |
| 2.3. | Nažu piedziņa | Regulējams nažu griešanās ātrums:   1. Zemākā robeža ne mazāka par 750 apgr./min. 2. Augstākā robeža ne augstāka par 2900 apgr./min. |  |
| 2.4. | Piedziņas jauda, vienfāžu motors | no 1,6 līdz 3,0 kW |  |
| 2.5. | Naži | Iekārtai jābūt aprīkotai ar 6 asmeņu moduli |  |
| 2.6. | Kontroles panelis | Jābūt aprīkotam ar elektronisku produkta temperatūras indikatoru. |  |
| 2.7. | Iekārtas neto svars | ne vairāk kā 180 kg |  |
| 2.8. | Izmēri: | Platums 850 – 900 mm  Garums 600 – 700 mm  Augstums (paceļot vāku) 900 – 1000 mm |  |
| 2.9. | Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| **3.** | **GAĻAS UN GAĻAS PRODUKTU ŠĶĒĻOTĀJS/ GRIEZĒJS – 1 gab.** | | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,  Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3.1. | Asmeņa diametrs | 320 – 340 mm | */piedāvātās preces*  *tehniskais apraksts/* |
| 3.2. | Nogrieztās šķēles biezums | 0 – 27 mm;  precīza regulācija griežot šķēles robežās no 0 – 3 mm biezumā. |  |
| 3.3. | Griežamā produkta izmēri: | 1. apaļiem produktiem: ne mazāk kā 220 mm; 2. taisnstūrainiem produktiem: ne mazāk kā 290x150 mm. |  |
| 3.4. | Iekārtas neto svars | no 45 līdz 55 kg |  |
| 3.5. | Higiēna | 1. Diska aizsargam un produkta fiksatoriem jābūt noņemamiem. 2. Iekārtas korpusam jābūt izgatavotam no viengabalaina lējuma. |  |
| 3.6. | Materiāls | Augstas kvalitātes alumīnija materiāla korpuss (Eloxal vai ekvivalents) |  |
| 3.7. | Asināšana | Šķēļotāja komplektācijā jābūt iekļautam asmeņa diska asināšanas mehānismam. Asināšanas mehānismam ir jābūt mazgājamam trauku mazgājamā mašīnā. |  |
| 3.8. | Diska griešanās ātrums | Ne mazāk kā 250 apgriezienu minūtē |  |
| 3.9. | Iekārtas aizsardzības pakāpe | Iekārtai jāatbilst IP33 prasībām vai augstākām |  |
| 3.10. | Izmēri: | Garums 723 – 728 mm  Platums 568 – 573 mm  Augstums 530 – 560 mm |  |
| 3.11. | Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| **4.** | **PAPILDUS PRASĪBAS:** | |  |
| 4.1. | Piegādātā iekārta nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 4.2. | Pretendenta piedāvāto iekārtu tehniskā dokumentācija, kas apliecina iekārtu atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām latviešu un/vai angļu valodā.  Tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī elektroniski CD diskā vai USB zibatmiņā (noformēts atbilstoši nolikuma 1.6.5.punktam). | | *Jāiesniedz tehniskā dokumentācija* |
| 4.3. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | | *Pretendenta piedāvātais*  *piegādes laiks* |
| 4.4. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, Jelgava. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 4.5. | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 (divu) pasūtītāja darbinieku pilnvērtīga apmācība darbam ar iekārtām (vismaz 8 h) latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | | *Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi* |
| 4.6. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |

***Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!***

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas iekārtu piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai*

*ERAF projekta, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/14/ERAF/AK

**2.daļa: Plauktu digitālā kūpinātava, kuteris un gaļas un gaļas produktu šķēļotājs/griezējs**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums**  */jānorāda piedāvātās preces modelis)* | **Skaits, gab.** | **Piedāvātā cena**  **par 1 vienību**  EUR bez PVN |
| 1. | Plauktu digitālā kūpinātava */modelis/* | 1 |  |
| 2. | Kuteris */modelis/* | 1 |  |
| 3. | Gaļas un gaļas produktu šķēļotājs/griezējs */modelis/* | 1 |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN:** | | |  |
| **PVN \_\_\_%:** | | |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN:** | | |  |

**Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas iekārtu piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai*

*ERAF projekta, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/14/ERAF/AK

**3.daļa: Multifunkcionāla tvertne pārtikas produktu ražošanai un uzglabāšanai**

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | | **Pretendenta piedāvājums**  */jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **1.** | **MULTIFUNKCIONĀLA TVERTNE PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAI UN UZGLABĀŠANAI – 1 gab.** | | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,  Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.1. | Sildāma un dzesējama tvertne. Pilda maisītāja, emulģēšanas, pasterizēšanas, temperatūras izturēšanas un dzesēšanas funkcijas. Piemērota dažādu pārtikas produktu pagatavošanai (saldējuma maisījuma pagatavošanai, margarīna gatavošanai, jogurta un citu raudzētu piena produktu pagatavošanai, eļļas/ūdens emulsiju pagatavošanai, dažādu pulverveida vielu pilnīgai iejaukšanai šķidrumos. | | */piedāvātās preces*  *tehniskais apraksts/* |
| 1.2. | Tvertnes tilpums | Vismaz 20 litri |  |
| 1.3. | Tvertnes izpildījums | Tvertnei jābūt aprīkotai ar dubultām sienām ar mērķi sildīt vai dzesēt |  |
| 1.4. | Sildīšanas temperatūra | Jāspēj produktu sildīt līdz vismaz 85 oC |  |
| 1.5. | Dzesēšanas temperatūra | Jāspēj produktu dzesēt līdz vismaz 1 oC |  |
| 1.6. | Sildīšanas elements | Ne vairāk kā 2 kW, iebūvēts tvertnes apvalkā |  |
| 1.7. | Emulgators/maisītājs | Jābūt aprīkotam ar Silverson™ Mixer vai ekvivalentu. Emulgatoru/maisītāju tvertnē jāspēj pacelt uz augšu un nolaist uz leju. |  |
| 1.8. | Emulgatora/maisītāja ātrums | Jābūt regulējamam robežās no 50 – 6000 rpm |  |
| 1.9. | Emulgatora/maisītāja jauda | Ne vairāk kā 0,25 kW |  |
| 1.10. | Dzesēšana sistēma | 1. Cirkulējošs atdzesēts ūdens. 2. Cirkulēšanas sistēmai jābūt iebūvētai iekārtā. 3. Ūdens dzesēšanas kompresora motora jauda vismaz 0,2 kW. 4. Multifunkcionālā tvertne jāspēj savienot ar pasūtītāja rīcībā esošo laboratorijas dzesēšanas sistēmu Armfield FT63. |  |
| 1.11. | Plūsmas mērīšanas diapazons | Vismaz 0,3 – 3,0 l/m |  |
| 1.12. | Temperatūras mērīšana | „K” tipa termopārs |  |
| 1.13. | Kontroles vadības panelis | 1. Iekārtai jābūt aprīkotai ar kontroles vadības paneli, kur var iestatīt sildīšanas, dzesēšanas temperatūras. 2. Displejs, kas uzrāda temperatūras. 3. Jābūt datu reģistratoram, kas pastāvīgi reģistrē produkta temperatūru tvertnē. 4. Jābūt iespējai datus attēlot grafiski. Datiem jāattēlojas pastāvīgi darbības procesa laikā ar punktu palīdzību uz spiedienjūtīga papīra diapazonā no 0-100oC. 5. Jābūt iespējai regulēt datu reģistrēšanas papīra ātrumu: 25, 300 vai 600 mm/h |  |
| 1.14. | Iekārtas materiāls | Augstas kvalitātes nerūsējošais tērauds vismaz AISI 316 vai ekvivalents. Tvertnes iekšpusē jābūt spoguļa pulējumam, vismaz līdz Ra15 vai ekvivalentai klasei. |  |
| 1.15. | Elektropieslēgums | 220 – 240 V/1 fāze/50 Hz |  |
| 1.16. | Iekārtas izmēri (g x pl x a) | Ne vairāk kā 680x720x1300 mm |  |
| 1.17. | Svars | Ne vairāk kā 230 kg |  |
| 1.18. | Iekārtas komplektācija un konstrukcija | 1. Kompakta iekārta, jābūt konstruētai uz 4 riteņiem, divi no tiem ar bremzēm; 2. Iekārtā iekšā jābūt iebūvētai dzesēšanas šķidruma cirkulēšanas sistēmai, 3. Jābūt elektriskai sildīšanas sistēmai; 4. Tvertne ar dubultām sienām; 5. Emulgators/maisītājs ar elektronisku kontroli; 6. Kontroles/vadības panelis; |  |
| 1.19. | Papildus aprīkojums | 1. Datu savākšanas sistēma, pieslēdzama caur USB. 2. Enkura tipa maisītājs, lai samaisītu viskozus produktus. 3. Tvertnei aizsargvāks maisīšanas laikā, lai pasargātu no produkta izšļakstīšanās laukā. |  |
| **2.** | **PAPILDUS PRASĪBAS:** | |  |
| 2.1. | Piegādātā iekārta nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 2.2. | Pretendenta piedāvātās iekārtas tehniskā dokumentācija, kas apliecina preces atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām latviešu un/vai angļu valodā.  Tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī elektroniski CD diskā vai USB zibatmiņā (noformēts atbilstoši nolikuma 1.6.5.punktam). | | *Jāiesniedz tehniskā dokumentācija* |
| 2.3. | Garantijas laiks vismaz 2 gadi | | *Pretendenta piedāvātais*  *garantijas laiks* |
| 2.4. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | | *Pretendenta piedāvātais*  *piegādes laiks* |
| 2.5. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, Jelgava. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 2.6. | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 (divu) pasūtītāja darbinieku pilnvērtīga apmācība darbam ar iekārtu (vismaz 16 h) latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | | *Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi* |
| 2.7. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| **Piedāvātā cena EUR bez PVN:** | | |  |
| PVN \_\_%: | | |  |
| **Piedāvātā cena EUR ar PVN:** | | |  |

***Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!***

**Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas iekārtu piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai*

*ERAF projekta, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/14/ERAF/AK

**4.daļa: Sterilizators konservu kārbām**

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | | **Pretendenta piedāvājums**  */jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **1.** | **STERILIZATORS KONSERVU KĀRBĀM – 1 gab.** | | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,  Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.1. | Plaši pielietojams pārtikas rūpniecībā. Horizontāli novietojams ar cilindra veida kameru. | | */piedāvātās preces*  *tehniskais apraksts/* |
| 1.2. | Cilindra kameras tilpums | Vismaz 200 litri |  |
| 1.3. | Ārējie autoklāva izmēri  (g x pl x a) | Vismaz 1200 x 800 x 1800 mm |  |
| 1.4. | Cilindra kameras izmēri | Vismaz Ø 500 mm un dziļums vismaz 1000 mm |  |
| 1.5. | Kameras izpildījums | Sterilizācijas kamera un durvis pilnībā izgatavotas no nerūsējošā tērauda vismaz AISI 316 vai ekvivalenta un izolētas ar siltuma izolāciju. |  |
| 1.6. | Pieļaujamā maksimālā darba temperatūra | Vismaz 140 oC |  |
| 1.7. | Pieļaujamais darba spiediens | Vismaz 3.5 bar |  |
| 1.8. | Tvaika ģenerators | 1. Komplektā jābūt tvaika ģeneratoram ar visiem nepieciešamajiem savienojumiem, lai nodrošinātu autoklāva darbību. 2. Elektriskā jauda vismaz 9 kW, 3. Tvaika ražība vismaz 12 kg/h, 4. Darba spiediens 2.5 - 4.5 bar. |  |
| 1.9. | Vakuuma sūkņa komplekts | Jānodrošina optimāla gaisa aizvadīšana pirms katra karsēšanas cikla un vakuuma apžāvēšana.  Jāspēj sasniegt beigu vakuumu mazāku par 70 mbar. |  |
| 1.10. | Ātra dzesēšana sistēma | Jāparedz siltummainis kombinācijā ar gaisa ventilatoru ātrai šķidro produktu atdzesēšanai.  Dzesēšanas sistēmai izmantot atbilstošas cietības ūdeni līdz 10°dH. |  |
| 1.11. | Tvaika gaisa sistēma | Jāparedz saglabāt gaisu sterilizācijas kamerā tās darbības laikā, kas nodrošina saudzējošāku tehnoloģisko procesu attiecībā uz paaugstinātas temperatūras jūtīgajiem iepakojumiem. |  |
| 1.12. | Kontroles vadības panelis | Iekārtai jābūt aprīkotai ar kontroles vadības vismaz 5.5 collas skārienjūtīgo paneli un vismaz 12 saglabājamām programmām.  Visi iestatījumi aizsargājami ar paroli. |  |
| 1.13. | Teksta printeris | 1. Vismaz 75 mm termo izturīgs izdrukas papīrs. Nodrukātajam tekstam izturība vismaz 10 gadi. 2. Vismaz katru minūti spēja izdrukāt spiedienu un temperatūru. 3. Pēc programmas beigšanās spēju izdrukāt pilnu protokolu un automātiski to nogriezt. |  |
| 1.14. | Transportēšanas un iekraušanas ratiņi | Tiem ir jābūt atbilstošiem autoklāvam, ērtai un praktiskai lietošanai. Jāparedz mazgāšanas līdzekļu un ķīmiskā noturība. |  |
| 1.15. | Elektropieslēgums | 400V 3 fāzes 50/60 Hz, 16A. |  |
| 1.16. | Ūdens pieslēgums | ¾ collas (19.05 mm), 2. 5-5.0 bar, max 10°dH. |  |
| 1.17. | Gaisa pieslēgums ātrai dzesēšanas sistēmai | ½ collas (12.7 mm), 5.0 līdz 7.0 bar, eļļas brīvs un sauss. |  |
| 1.18. | Drenāža | DN40, max 20 cm augstumā. |  |
| **2.** | **PAPILDUS PRASĪBAS:** | |  |
| 2.1. | Piegādātā iekārta nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 2.2. | Pretendenta piedāvātās iekārtas tehniskā dokumentācija, kas apliecina preces atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām latviešu un/vai angļu valodā.  Tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī elektroniski CD diskā vai USB zibatmiņā (noformēts atbilstoši nolikuma 1.6.5.punktam). | | *Jāiesniedz tehniskā dokumentācija* |
| 2.3. | Garantijas laiks vismaz 2 gadi | | *Pretendenta piedāvātais*  *garantijas laiks* |
| 2.4. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | | *Pretendenta piedāvātais*  *piegādes laiks* |
| 2.5. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, Jelgava. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 2.6. | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 (divu) pasūtītāja darbinieku pilnvērtīga apmācība darbam ar iekārtu (vismaz 16 h) latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | | *Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi* |
| 2.7. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| **Piedāvātā cena EUR bez PVN:** | | |  |
| PVN \_\_%: | | |  |
| **Piedāvātā cena EUR ar PVN:** | | |  |

***Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!***

**Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas iekārtu piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai*

*ERAF projekta, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/14/ERAF/AK

**5.daļa: Laboratorijas siera vanna**

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | | **Pretendenta piedāvājums**  */jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **1.** | **LABORATORIJAS SIERA VANNA – 1 gab.** | | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,  Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.1. | Siera vannai jābūt piemērotai mācību procesam, lai iegūtu vismaz 1 kg gatavo sieru no vienas piena partijas (10 litri piena). | | */piedāvātās preces*  *tehniskais apraksts/* |
| 1.2. | Siera vannai jānodrošina piena sildīšanas un maisīšanas process, recekļa sagriešanu.  Siera vannai jānodrošina noteiktas temperatūras uzturēšanu recināšanas un recekļa izturēšanas laikā, jānodrošina sūkalu novadīšana. | |  |
| 1.3. | Siera vannai jānodrošina higiēnisks process, lai pagatavoto sieru var garšot un veikt sensoro novērtēšanu. | |  |
| 1.4. | Siera vannas tilpums | Vismaz 10 litri |  |
| 1.5. | Siera vannas izpildījums | Siera vannai jābūt aprīkotai ar dubultām sienām, caur kurām cirkulē ūdens ar iepriekš noregulētu ūdens temperatūru. |  |
| 1.6. | Maisītājs | 1. Aprīkojumā jābūt nerūsējošā tērauda lāpstiņas tipa maisītājam. 2. Maisītājam jābūt izņemamam. 3. Maisītājam jābūt konstruētam ar mērķi, lai lāpstiņa varētu šķērsot siera vannu no 0 - 60 reizes minūtē. |  |
| 1.7. | Maisītāja motors un piedziņas kontrole | 1. Jābūt aprīkotam ar Thyristor DC vai ekvivalentu piedziņas ātruma kontrolieri. 2. Motora ātrums robežās no 0 - 30 apgriezieni minūtē. 3. Jāspēj regulēt no kontroles vadības pults. |  |
| 1.8. | Maisītāja jauda | Ne vairāk kā 50 W |  |
| 1.9. | Sietiņš | Jābūt aprīkotam ar perforētu nerūsējošā tērauda sietiņu, kam jāiekļaujas vannā, lai veicinātu efektīvu sūkalu novadīšanu. |  |
| 1.10. | Izplūdes vārsts vannai | Jābūt aprīkotai ar higiēnisku izplūdes vārstu „Pinch type” (saspiešanas tipa) vai ekvivalentu. |  |
| 1.11. | Kontroles vadības pults | Siera vannai jābūt aprīkotai ar kontroles vadības pulti, kas ir kā atsevišķa vienība, bet savienota ar siera vannu un jānovieto blakus vannai.  Kontroles vadības pultij jāietver:   1. Vismaz 3 ½ digitāls displejs, kas rāda produkta pH līmeni vannā; 2. Vismaz 3 ½ digitāls displejs, kas rāda produkta temperatūru vannā; 3. Vismaz 2 analogi izejas porti, lai uzraudzītu produkta temperatūru un pH līmeni datorā; 4. Maisītāja ieslēgšana/izslēgšana un regulējama ātruma kontrole; 5. Sūknis ūdens cirkulācijai. |  |
| 1.12. | Sildīšanas ūdens cirkulācija | 1. Sistēmai jābūt iebūvētai kontroles vadības blokā; 2. Jauda ne vairāk kā 0,85 kW; 3. Temperatūras diapazons no apkārtējās vides temperatūras līdz 80oC. Kontroles precizitāte vismaz ±1oC. 4. Drošības sistēma, kura automātiski izslēdz sildītāju, ja tas pārsniedz uzstādīto temperatūru; 5. Maksimālā plūsma: 10 l/min. |  |
| 1.13. | Temperatūras mērīšana | „K” tipa termopārs, jābūt pakarinātam uz kronšteina uz siera vannas malas. |  |
| 1.14. | pH elektrods | Adatas tipa pārtikas elektrods, 0-14 pH Jābūt pakarinātam uz kronšteina uz siera vannas malas. |  |
| 1.15. | Iekārtas materiāls | Augstas kvalitātes nerūsējošais tērauds vismaz AISI 316 vai ekvivalents. |  |
| 1.16. | Elektropieslēgums | 220 – 240 V/1 fāze/50 Hz |  |
| 1.17. | Elektropatēriņš | Ne vairāk kā 1,2 kW |  |
| 1.18. | Iekārtas izmēri  (g x pl x a) | 1. Siera vanna ne vairāk kā 565x285x410 mm; 2. Kontroles vadības pults ne vairāk kā 380x390x290 mm; |  |
| 1.19. | Iekārtas komplektācija un konstrukcija | 1. Datu savākšanas sistēma caur USB. Jābūt savietojamībai ar 64bitu operētājsistēmu; 2. Taisnstūra formas siera vanna, jābūt novietojamai uz galda; 3. Izņemams nerūsējošā tērauda lāpstiņtipa maisītājs; 4. Perforēts nerūsējošā tērauda sietiņš; 5. Kontroles vadības pults; 6. Temperatūras zonde un pH elektrods. |  |
| 1.20. | Papildus aprīkojums | 1. Nerūsējošā tērauda horizontālas siera nazis ar neilona rokturi; 2. Nerūsējošā tērauda vertikāls siera nazis ar neilona rokturi; |  |
| **2.** | **PAPILDUS PRASĪBAS:** | |  |
| 2.1. | Piegādātā iekārta nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 2.2. | Pretendenta piedāvātās iekārtas tehniskā dokumentācija, kas apliecina preces atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām latviešu un/vai angļu valodā.  Tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī elektroniski CD diskā vai USB zibatmiņā (noformēts atbilstoši nolikuma 1.6.5.punktam). | | *Jāiesniedz tehniskā dokumentācija* |
| 2.3. | Garantijas laiks vismaz 2 gadi | | *Pretendenta piedāvātais*  *garantijas laiks* |
| 2.4. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | | *Pretendenta piedāvātais*  *piegādes laiks* |
| 2.5. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, Jelgava. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 2.6. | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 (divu) pasūtītāja darbinieku pilnvērtīga apmācība darbam ar iekārtu (vismaz 8 h) latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | | *Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi* |
| 2.7. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| **Piedāvātā cena EUR bez PVN:** | | |  |
| PVN \_\_%: | | |  |
| **Piedāvātā cena EUR ar PVN:** | | |  |

***Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!***

**Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas iekārtu piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai*

*ERAF projekta, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/14/ERAF/AK

**6.daļa: Laboratorijas alus gatavošanas iekārta ar aprīkojumu**

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | | **Pretendenta piedāvājums**  */jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **1.** | **LABORATORIJAS ALUS GATAVOŠANAS IEKĀRTA AR APRĪKOJUMU – 1 komplekts** | | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,  Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.1. | Laboratorijas alus gatavošanas iekārta ar aprīkojumu paredzētā tumšā un gaišā alus vārīšanai. | | */piedāvātās preces*  *tehniskais apraksts/* |
| 1.2. | Sistēma ietver sevī:   1. vārīšanas bloku ar mobilo skapi; 2. divas raudzēšanas tvertnes; 3. manuālo iesala drupinātāju; 4. cukura mērītājiem; 5. alus krānu ar kompensatoru; 6. manuālo alus pretspiediena pildītāju. | |  |
| **1.3.** | **Vārīšanas bloks ar mobilo skapi** | |  |
| 1.3.1. | Vārīšanas bloks | 1. sastāv no divām, ar cauruli (tvaika novadīšanai), savienojamām tvertnēm un mobilā skapja, kas atrodas zem tvertnēm 2. paredzēts gan produkta uzsildīšanai, gan produkta dzesēšanai |  |
| 1.3.2. | Savienojamā iejava tvertne ar filtrācijas vannu | 1. 1 gabals 2. ar termoizolāciju 3. ar autonomo dzesēšanas sistēmu |  |
| 1.3.3. | Savienojamā apiņu vārīšanas tvertne ar virpuli | 1. 1 gabals 2. ar termoizolāciju 3. ar autonomu dzesēšanas sistēmu |  |
| 1.3.4. | Vārīšanas jauda | Viens vārījums:   1. ne mazāk kā 10 L 2. ne vairāk kā 30 L |  |
| 1.3.5. | Darba temperatūra | minimālā temperatūra ne mazāk kā 2 °C  maksimālā temperatūra ne mazāk kā 100 °C |  |
| 1.3.6. | Bloka sildīšanas jauda | ne vairāk kā 2x2 kW |  |
| 1.3.7. | Bloka augstums | ne mazāk kā 1300 mm  ne vairāk kā 1500mm |  |
| 1.3.8. | Bloka garums | ne mazāk kā 1200 mm  ne vairāk kā 1300mm |  |
| 1.3.9. | Bloka platums | ne mazāk kā 600 mm  ne vairāk kā 700mm |  |
| 1.3.10. | Vārīšanas bloka masa | ne vairāk kā 140 kg |  |
| 1.3.11. | Bloks ir mobils | aprīkots ar riteņiem |  |
| **1.4.** | **Tvertnes alus raudzēšanai un pēcraudzēšanai** | |  |
| 1.4.1. | Tvertņu daudzums | ne mazāk kā 2 tvertnes |  |
| 1.4.2. | Tvertne | Katra tvertne ir aprīkota ar:   * autonomo dzesēšanas sistēmu * termoizolāciju * manometru * temperatūras devēju * paraugu ņemšanas krānu * gatavā produkta noliešanas krānu * ne mazāk kā ar 3 riteņiem pārvietošanai |  |
| 1.4.3. | Katras tvertnes diametrs | ne mazāk kā 400 mm  ne vairāk kā 500 mm |  |
| 1.4.4. | Katras tvertnes augstums | ne mazāk kā 700 mm  ne vairāk kā 800 mm |  |
| 1.4.5. | Katras tvertnes augstums | ne mazāk kā 25 L  ne vairāk kā 30 L |  |
| 1.4.6. | Katras tvertnes masa | ne vairāk ka 35kg |  |
| **1.5.** | **Iesala drupinātājs** | |  |
| 1.5.1. | Iesala drupinātājs | * aprīkots ar piltuvi iesala ieberšanai * darbināms manuāli * ir iespējams regulēt maluma pakāpi |  |
| 1.5.2. | Ražība | * ne mazāk kā 20 kg/h * ne vairāk kā 30 kg/h |  |
| 1.5.3. | Iesala drupinātāja masa | * ne vairāk kā 5 kg |  |
| **1.6.** | **Cukura mērītāji** | * 2 gab. * no 0 līdz 13 Balling° * no 10 līdz 20 Balling° |  |
| **1.7.** | **Alus izliešanas krāns** | * 1 gabals * aprīkots ar kompensatoru |  |
| 1.8. | Elektriskais vadības bloks | * Iekārtai jābūt aprīkotai ar kontroles vadības paneli, kur var iestatīt temperatūras. * Displejs, kas uzrāda temperatūras. |  |
| **1.9.** | **Iekārtas papildus aprīkojums** | Iekārtai ir jābūt aprīkotai ar:   1. cauruļu sistēmu vārīšanas procesa nodrošināšanai ar iebūvētiem sildelementiem; 2. iejava sūkni; 3. alus sūkni; 4. manuālo karbonizēto (raudzēto) dzērienu pretspiediena pildītāju stikla pudelēs. |  |
| 1.10. | Iekārtas materiāls (daļas, kas nonāk kontaktā par produktu) | Nerūsējošs hromēts-niķelēts tērauds  WNr. 1.4301 vai ekvivalents |  |
| 1.11. | Elektropieslēgums | 220 – 240 V/50 Hz |  |
| **2.** | **PAPILDUS PRASĪBAS:** | |  |
| 2.1. | Piegādātā iekārta nedrīkst būt iepriekš lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 2.2. | Pretendenta piedāvātās iekārtas tehniskā dokumentācija, kas apliecina preces atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām latviešu un/vai angļu valodā.  Tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī elektroniski CD diskā vai USB zibatmiņā (noformēts atbilstoši nolikuma 1.6.5.punktam). | | *Jāiesniedz tehniskā dokumentācija* |
| 2.3. | Garantijas laiks vismaz 2 gadi | | *Pretendenta piedāvātais*  *garantijas laiks* |
| 2.4. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | | *Pretendenta piedāvātais*  *piegādes laiks* |
| 2.5. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, Jelgava. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 2.6. | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 (divu) pasūtītāja darbinieku pilnvērtīga apmācība darbam ar iekārtu (vismaz 16 h) latviešu valodā Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | | *Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi* |
| 2.7. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| **Piedāvātā cena par 1 komplektu EUR bez PVN:** | | |  |
| PVN \_\_%: | | |  |
| **Piedāvātā cena par 1 komplektu EUR ar PVN:** | | |  |

***Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!***

**Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**Pielikums Nr.2**

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2015/14/ERAF/AK

Nolikumam

*Pieteikuma paraugs*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ**

(pretendenta nosaukums)

|  |
| --- |
| Pretendenta nosaukums  Reģ. numurs  Adrese  Kontaktpersona  Tālrunis  Fakss  e-pasts |

Savu piedāvājumu iesniedzam uz atklāta konkursa ***„Dažādu laboratorijas iekārtu piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros”*** (id.Nr. LLU/2015/14/ERAF/AK) sekojošu daļu:

***\_\_\_.daļa „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”***

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Ar šo apliecinām, ka:

1. esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;
2. esam iepazinušies ar iepirkuma līguma projektu un konkursa uzvaras gadījumā piekrītam visiem izvirzītajiem iepirkumalīguma nosacījumiem;
3. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums> <Paraksts, atšifrējums, zīmogs>

Datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)***

**Pielikums Nr.3**

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2015/14/ERAF/AK

Nolikumam

*Apakšuzņēmēju saraksta paraugs*

LLU iepirkumu komisijai

**Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Pretendenta nosaukums, reģ Nr.)* atklātā konkursa ***„Dažādu laboratorijas iekārtu piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros”*** (id.Nr. LLU/2015/14/ERAF/AK) ietvaros paredzēto saistību izpildei esmu piesaistījis apakšuzņēmējus.

**Pretendenta līguma izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k** | **Norādīt visus paredzamos apakšuzņēmējus** | **Norādīt procentos (%) apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības** | **Norādīt nododamās pakalpojumu līguma daļas aptuveno līguma summu.** | **Atzīmēt ar Jā / Nē tos apakšuzņēmējus uz kuru iespējām pretendents balstās** |
|  | *Nosaukums un reģ.Nr.* |  |  |  |
|  | *Nosaukums un reģ.Nr.* |  |  |  |
|  | *Nosaukums un reģ.Nr.* |  |  |  |
|  | *Nosaukums un reģ.Nr.* |  |  |  |
|  | *Nosaukums un reģ.Nr.* |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums> <Paraksts, atšifrējums, zīmogs>

Datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\* Ja pretendents nepiesaista apakšuzņēmējus līguma izpildei, tad šis pielikums nav jāaizpilda.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Pielikums Nr.4**  Atklāta konkursa  Nr. LLU/2015/14/ERAF/AK  Nolikumam |

*Iepirkuma līguma projekts*

**IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Dažādu laboratorijas iekārtu piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros*

**\_\_.daļa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

20\_.gada .............................. Jelgava

**Latvijas Lauksaimniecības universitāte**, reģ. Nr. 90000041898, tās *<amats vārds uzvārds>* personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata, turpmāk tekstā - **Pasūtītājs**, no vienas puses, un *<Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*, tā *<amats vārds uzvārds>* personā, kurš darbojas uz \_\_\_\_\_\_\_ pamata,turpmāk tekstā saukts - **Piegādātājs**, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – *Līdzēji*, pamatojoties uz LLU veiktā atklātakonkursāNr. LLU/2015/14/ERAF/AK \_\_.daļas rezultātiem, noslēdz Iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – *Līgums)* par turpmāk minēto:

**1. Līguma priekšmets**

1.1. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem *Piegādātājs* piegādā un *Pasūtītājs* pieņem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk tekstā – Prece, kas atbilst konkursa (id.Nr. LLU/2015/14/ERAF/AK) nolikuma \_\_.daļas tehniskajai specifikācijai un *Piegādātāja* iesniegtajam Tehniskajam un finanšu piedāvājumam \_\_.daļai.

1.2. Preces nosaukums, tehniskie parametri, skaits un cena ir noteikta saskaņā ar konkursa (id.Nr. LLU/2015/14/ERAF/AK) \_\_.daļai iesniegto *Piegādātāja* Tehnisko un finanšu piedāvājumu - Pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.3. *Piegādātājs* veic 1.1.punktā norādītās Preces piegādi, uzstādīšanu un \_\_ (\_\_\_\_) *Pasūtītāja* darbinieku apmācību *Pasūtītāja* norādītajā adresē Jelgavā.

1. **Līguma summa un norēķinu kārtība**

2.1. Šī *Līguma* pamatsumma bez \_\_% pievienotās vērtības nodokļa ir **EUR** <*summa*> (<*euro*> euro <*centi*> centi). *Līguma* summa ar \_\_\_% pievienotās vērtības nodokli ir **EUR** <*summa*> (<*euro*> euro <*centi*> centi). PVN \_\_% **EUR** <*summa*> (<*euro*> euro <*centi*> centi).

***Ja Pretendents vēlas saņemt avansa maksājumu, tad līgumā ir šādi punkti:***

2.2. *Pasūtītājs* veic \_\_% avansa maksājumu, kas sastāda summu **EUR** <*summa*> (<*euro*> euro <*centi*> centi), t.sk. \_\_% PVN, uz *Piegādātāja* iesniegtā rēķina pamata 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. *Piegādātājs* iesniedz *Pasūtītājam* rēķinu par 2.2.punktā norādīto summu ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

2.3.  Atlikušo \_\_% maksājumu, kas sastāda summu **EUR** <*summa*> (<*euro*> euro <*centi*> centi), t.sk. \_\_% PVN, *Pasūtītājs* apmaksā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.3.punktā norādīto prasību izpildes un pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas un rēķina saņemšanas. *Piegādātājs* rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

***Ja Pretendents nevēlas saņemt avansa maksājumu, tad līgumā ir šādi punkti:***

2.2. Samaksu par piegādāto Preču daudzumu *Pasūtītājs* veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.3. punktā norādīto prasību izpildes, pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas un rēķina saņemšanas.

2.3. *Piegādātājs* rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

2.4. *Pasūtītājam* nav pienākums apmaksāt *Piegādātāja* rēķinus vai segt jebkādas *Piegādātāja* izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus *Piegādātājs* nav veicis un/vai, par kuriem *Līgumā* noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

2.5. Ja *Pasūtītājs* neveic samaksu par preci laikā, tad *Pasūtītājs* maksā līgumsodu 0.5% apmērā no līguma summas (ar PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas (ar PVN).

2.6. Ja *Piegādātājs* neievēro *Līgumā* noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu, tad *Piegādātājs* maksā soda naudu 0.5% apmērā no līguma summas (ar PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas (ar PVN).

2.7. *Pasūtītājs* ir tiesības vienpusēji ieturēt *Piegādātāja* maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem *Pasūtītāja* maksājumiem.

2.8. *Līdzēji* vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Aktos *Piegādātājs* norāda Vienošanās numuru: **Nr.****2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009.**

2.9. Līguma finansēšana veikta no ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”.

2.10. Gadījumā, ja iepirkuma līguma izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi, kuri saistoši konkrētajam līgumam, tad par nemainīgu tiek uzskatīta līguma pamatsumma euro bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai.

**3. Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība**

3.1. *Piegādātājs* piegādā un uzstāda Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci un veic darbinieku apmācību \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ laikā no līguma noslēgšanas.

* 1. 3.2. *Piegādātājs* piegādā *Pasūtītājam* Preci ar savu transportu līdz *Pasūtītāja* norādītajai adresei – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
  2. 3.3. *Piegādātāja* pilnvarotais pārstāvis pirms 1.1.punktā norādītās Preces piegādes vienojas ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par Preces saņemšanu.
  3. 3.4. *Piegādātājs* nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

**4.Līguma darbības laiks**

4.1. *Līgums* stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā **līdz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**5. Preces nodošana un pieņemšana**

5.1. Pēc Preces piegādes un līguma 1.3.punktā norādīto prasību izpildes tiek parakstīts Preču pieņemšanas – nodošanas akts.

5.2. *Piegādātājs* Preces pieņemšanas – nodošanas aktā un rēķinā-pavadzīmē norāda Preces nosaukumu, daudzumu, cenu, līguma numuru un projekta vienošanās numuru.

5.3. *Pasūtītājam* ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, *Piegādātājam* 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, tas nedod tiesības uz *Līgumā* noteiktā termiņa pagarinājumu. *Pasūtītājs* ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku, pamatojoties uz *Piegādātāja* iesniegto rakstisku informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, *Pasūtītājs* ir tiesīgs lauzt *Līgumu*.

5.4. *Pasūtītājs* ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai *Līguma* noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas.

5.5. *Piegādātājam* Preču Piegāde jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām personām iepriekš nesaskaņojot to ar *Pasūtītāju*.

5.6.*Piegādātājam* ir pienākums 3(trīs) dienu laikā pēc *Pasūtītāja* pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par: Preces Piegādes gaitu, apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.

**6. Līguma noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana**

6.1. Līguma darbības laikā *Līdzēji* nedrīkst veikt būtiskus līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējuma

6.2. *Līgumu* var izbeigt, *Līdzējiem* savstarpēji vienojoties.

6.3. Ja *Piegādātājs* veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu *Piegādātājs* ir vienpusīgi lauzis *Līgumu* un *Piegādātājs* zaudē visas ar *Līgumu* saistītās saistības.

6.4. *Pasūtītājam* ir tiesības vienpusēji atkāpties no *Līguma* bez *Piegādātāja* piekrišanas šādos gadījumos:

* + 1. 6.4.1. ja *Piegādātājs* piegādā nekvalitatīvu, *Līguma* 1.1. un 1.2.punkta noteikumiem neatbilstošu Preci.
    2. 6.4.2. ja *Piegādātājs* piegādā Preci par augstākām cenām kā norādīts *Piegādātāja* piedāvājumā.
    3. 6.4.3. ja *Piegādātājs* neievēro *Līgumā* noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu.
    4. 6.5. Ja līgums tiek lauzts, saskaņā ar šī līguma 6.4.punkta nosacījumiem, tad *Piegādātājs* 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma laušanas brīža, atmaksā *Pasūtītājam* saņemto avansa maksājumu pilnā apmērā *(ja ir avansa maksājums)* un nomaksā vienreizēju līgumsodu 10% apmērā no līguma summas (EUR ar PVN).

**7. Strīdu risināšanas kārtība**

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja *Līdzēji* nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

**8. Nepārvarama vara**

8.1. *Līdzēji* tiek atbrīvoti no atbildības par *Līguma* pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc *Līguma* noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar *Līdzēju* tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. *Līdzējam*, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram *Līdzējam*. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa *Līgumā* paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

**9. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa**

9.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē. Izņemot gadījumu, ja Izpildītāja personāls, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kurus pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

9.2. Pasūtītājs nepiekrīt veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.2.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

9.2.2.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

9.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

**10. Citi noteikumi**

10.1. Šis *Līgums* ietver visas *Pasūtītāja* un *Piegādātāja* vienošanās par *Līguma* priekšmetu un veido visu *Līgumu* kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu *Līdzēju* rakstiskas vienošanās.

10.2. *Pasūtītāja* pilnvarotais pārstāvis šī *Līguma* izpildes laikā – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts)**.

10.3. *Piegādātāja* pilnvarotais pārstāvis šī *Līguma* izpildes laikā – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts)**.

10.4. *Līdzēju* pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par:

* *Līguma* izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, preču pasūtīšana, preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā *Līguma* prasībām;
* savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;
* risināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar *Līguma* izpildi;
* pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību izdarīt grozījumus šajā *Līgumā* un pielikumā.

10.5. Jebkura rakstiska informācija *Līguma* sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem *Līdzējiem*, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja *Līdzējs*, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra *Līdzēja* par informācijas saņemšanu.

10.6. *Līdzēji* savstarpēji ir atbildīgi par otram *Līdzējam* nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena *Līdzēja* vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

10.7. Ja kādam no *Līdzējiem* tiek mainīts juridiskais statuss, *Līdzēja* amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no *Līgumā* minētajiem *Līdzēja* rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad *Līdzējs* nekavējoties rakstiski paziņo par to otram *Līdzējam.* Ja *Līdzējs* neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs *Līdzējs* ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā *Līgumā* esošo informāciju par otru *Līdzēju*. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz *Līgumā* minētajiem *Līdzēju* pārstāvjiem un to rekvizītiem.

10.8. *Līgums* ir sastādīts latviešu valodā uz \_\_ (\_\_\_\_\_\_) lapām ar \_\_ (\_\_\_\_\_) pielikumu 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie *Pasūtītāja*, viens pie *Piegādātāja*.

**11. Līdzēju rekvizīti un paraksti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:** | **Piegādātājs:** |
| **Latvijas Lauksaimniecības universitāte** |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001  Reģ.Nr. 90000041898  Valsts kase, kods: TRELLV22  Konts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Amata nosaukums*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *V.Uzvārds* |  |