

APSTIPRINĀTS

LLU iepirkumu komisijas

2015.gada 16.aprīļa sēdē

Protokols Nr. 235

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/I.Šuksta/

**ATKLĀTS KONKURSS**

***Dažādu laboratorijas mēbeļu komplektu, galdu un plauktu piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros***

Identifikācijas Nr. LLU/2015/40/ERAF/AK

CPV kods: 39000000-2

**NOLIKUMS AR 16.04.2015. grozījumiem**

Jelgava, 2015

1. **VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**
   1. **Iepirkuma identifikācijas numurs:** LLU/2015/40/ERAF/AK
   2. **Pasūtītājs, komisija, kontaktpersona, projekts:**
      1. Pasūtītājs ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

Fakss: 63005618

Mājas lapa: [www.llu.lv](http://www.llu.lv)

* + 1. **Komisija:** iepirkumu veic ar 2015.gada 22.janvāra LLU rektora rīkojumu Nr. 4.3.-13/6 „Par iepirkumu komisiju preču un pakalpojumu iegādei LLU vajadzībām” izveidota Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).
    2. **Iepirkuma procedūras veids:** atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
    3. **Pasūtītāja kontaktpersona:** Inese Sprukta, tālrunis 63005674, fakss 63005618, e-pasts [inese.sprukta@llu.lv](mailto:inese.sprukta@llu.lv). Kontaktpersona iepirkuma norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.
    4. **Projekts:** iepirkuma procedūra tiek veikta ERAF projekta *„LLU mācību infrastruktūras modernizācija”,* vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros.
    5. Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām.

**1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība,**

1.3.1. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu var iesniegt **līdz 2015.gada 19.maijam plkst.11.00** LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst.8.30 līdz 11.30 un 13.00 līdz 16.30.

1.3.2. Piedāvājums, kas tiek atsaukts vai grozīts pirms 1.3.1.punktā minētā termiņa, vai piedāvājums, kas iesniegts pēc 1.3.1.punktā minētā termiņa, vai Publisko iepirkumu likuma 55.panta 41.noteiktajā gadījumā, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.

1.3.3. Atklātajam konkursam iesniegtie piedāvājumi, izņemot konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.3.4. Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu Piedāvājumu labot vai grozīt. Pretendentu piedāvājumu iesniegšana nozīmē atklātā konkursa noteikumu pieņemšanu, apņemšanos tos ievērot un veikt pieprasītos pakalpojumus atbilstoši visām nolikuma prasībām.

1.3.5. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.6. Piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā **2015.gada 19.maijā plkst.11.00**. Konkursa piedāvājumu atvēršanu komisija veic atklātā sēdē.

1.3.7. Konkursa piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas, reģistrējoties komisijas sagatavotā reģistrācijas lapā, kur norāda vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, uzņēmuma nosaukumu, kuru pārstāv un uzņēmuma adresi.

1.3.8. Piedāvājumi tiks atvērti to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu.

* 1. **Pieeja iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana**

1.4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LLU mājas lapā internetā [www.llu.lv](http://www.llu.lv), sadaļā „Iepirkumi”, sākot no attiecīgā atklātā konkursa izsludināšanas brīža.

1.4.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par nolikumu, iepirkumu komisija atbildi sniedz rakstveidā piecu dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.4.3. Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt papildus informāciju, nosūtot LLU iepirkumu komisijai adresētu pieprasījumu latviešu valodā pa faksu: 63005618, e-pastu: inese.sprukta@llu.lv vai pastu: LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab., Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001. Pieprasījumā jānorāda arī iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs. Pieprasījums var tikt nosūtīts pa pastu, faksu, elektroniski vai nodots personīgi. Ārpus LLU noteiktā darba laika saņemtajiem pieprasījumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

1.4.4. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LLU mājas lapā internetā [www.llu.lv](http://www.llu.lv), sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.4.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkumu komisija ir izdarījusi grozījumus atklāta konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem LLU mājas lapā internetā [www.llu.lv](http://www.llu.lv), sadaļā „Iepirkumi”, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

1.4.6. Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, grozījumus, papildinājumus atklāta konkursa dokumentos, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis LLU mājas lapā internetā [www.llu.lv](http://www.llu.lv). Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

* + 1. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām

## Piedāvājuma nodrošinājums

Nav paredzēts.

* 1. **Piedāvājumu noformēšana**

1.6.1. Pretendentam ir jāsagatavo piedāvājuma 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija. Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijas norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”. Pretrunu gadījumā starp piedāvājuma oriģinālu un kopiju, vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls.

1.6.2. Piedāvājums jāievieto vienā slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

1.6.3. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

* Pasūtītāja nosaukums un adrese;
* Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;
* Atzīme:

***„Piedāvājums atklātam konkursam***

*„Dažādu laboratorijas mēbeļu komplektu, galdu un plauktu piegāde PTF prioritāro*

*studiju programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās*

*Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros”,*

id.Nr. LLU/2015/40/ERAF/AK,

\_\_\_.daļai„\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”

*(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)*

***Neatvērt līdz 2015.gada 19.maijam plkst.11.00”***

* + 1. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
    2. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.
* Ja Pretendents pievieno piedāvājumam reklāmas materiālus, brošūras, katalogus u.c., kas nav cauršūti, uz katra klāt pievienotā materiāla norādāms Pretendenta nosaukums.

1.6.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

1.6.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir svešvalodā, tad tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija) apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Izņēmums ir pretendenta tehniskajā piedāvājumā piedāvāto iekārtu ražotāja dokumentācija, kuru pretendents var iesniegt sagatavotu latviešu vai angļu valodās.

1.6.8. Pretendents iesniedz piedāvājumu datorsalikumā, sagatavotu uz A4 formāta lapām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.

1.6.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona (jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija).

1.6.10. Iesniegtie atklātā konkursa piedāvājumi, izņemot atklātā konkursa nolikuma 1.3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

1.6.11. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam, MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un nolikumā izvirzītajām prasībām.

1.6.12. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

1.6.13. Ja pasūtītājam piedāvājumu vērtēšanas laikā rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

1. **INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU**

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir ***dažādu laboratorijas mēbeļu komplektu, galdu un plauktu piegāde,*** saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.1)

CPV kods: 39000000-2

**2.2. *Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 7 (septiņās) daļās:***

**1.daļa:**Laboratorijas galdi (salas tipa)

**2.daļa:**Analītisko svaru galdi

**3.daļa:** Metāla galdi

**4.daļa:** Metāla plaukti

**5.daļa:** Mikrobioloģijas laboratorijas mēbeļu komplekts

**6.daļa:** Metāla galdi ar izlietnēm

**7.daļa:**Laboratorijas galdi ar izlietnēm un laboratorijas galdi

* 1. Piedāvājums jāiesniedz par visu attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.
  2. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām Iepirkuma daļām.
  3. **Tehniskā specifikācija:** Tehniskā specifikācija par katru daļu atsevišķi ir norādīta konkursa nolikuma pielikumā Nr.1.
  4. **Līguma izpildes vieta:** LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, Jelgava.
  5. **Līguma izpildes laiks:** ne ilgāk kā 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
  6. **Finansēšanas avots:** ERAF projekts „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009
  7. **Citi noteikumi:** Avansa maksājums ne lielāks kā 20% no līguma kopējās summas, saskaņā ar vienošanos par ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija” ieviešanu.

1. **NOSACĪJUMI DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ**

3.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

1. attiecībā uz pretendentu ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.1panta otrajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus).
2. pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3.2. Nolikuma 3.1.punktā noteiktās prasības ir attiecināmas arī uz:

* + 1. personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;
    2. pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (*izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1. punkta prasības*).

1. **IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS**

4.1. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību konkursa nolikumā pretendentam izvirzītajām prasībām, Pretendentam ir jāiesniedz sekojoši **Pretendentu atlases dokumenti:**

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam pieteikuma paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

4.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā līguma izpildei.

4.1.3. Ja Pretendents līguma izpildei piesaista apakšuzņēmējus, Pretendentam ir pienākums aizpildīt Nolikumam pievienoto pielikuma paraugu (Pielikums Nr.3). Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji, norādot procentos sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļas aptuveno līguma summu. *(ar 16.04.2015. grozījumiem)*

**4.2. Aizpildīts Tehniskais un finanšu piedāvājums**

### 4.2.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar attiecīgās daļas Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un Nolikumā noteiktajām prasībām, aizpildot kolonu *„Pretendenta piedāvājums”,* norādot attiecīgās daļa Tehniskajā specifikācijā (Tehniskā piedāvājuma paraugā) prasīto informāciju.

4.2.2.Tehniskajā specifikācijā pozīcijās, kurās norādīta preces specifiska izcelsme, zīmols, patents vai standarts, pieļaujams piedāvāt ekvivalentu.

4.2.3. Finanšu piedāvājumā norāda cenu euro bez pievienotās vērtības nodokļa par kādu tiks piegādātas attiecīgās daļas Tehniskajā piedāvājumā iekļautās iekārtas un kopējo cenu summu par norādīto skaitu atbilstoši Finanšu piedāvājumā norādītajiem nosacījumiem.

### 4.2.4. Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo katrai daļai atsevišķi, atbilstoši Nolikumam pievienotajam Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugam (pielikums Nr.1).

**5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI**

## 5.1. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu, saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.2. Iepirkuma komisija izvēlas **piedāvājumu ar viszemāko cenu** no piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

5.3. Vērtējot viszemāko cenu iepirkumu komisija ņems vērā:

a) 1., 2., 3., 4., 6. un 7.daļai – pretendenta piedāvāto **kopējo cenu summu par norādīto skaitu euro bez pievienotās vērtības nodokļa**.

b) 5.daļai – pretendenta **piedāvāto cenu par komplektu euro bez pievienotās vērtības nodokļa**.

5.4. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic par katru daļu atsevišķi 3 (trīs) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

* 1. **1.posms – Piedāvājuma noformējuma un pretendentu atlases dokumentu pārbaude.** Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7., 1.6.8. un 1.6.9.punktu prasībām un ir iesniegti visi 4.punktā norādītie pretendentu atlases dokumenti. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noformējuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no 4.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem vai/un neatbilst kādai no Nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.
  2. **2.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude.** Komisija novērtē vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu un atbilst attiecīgās daļas tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1) un nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendenta piedāvājums nav iesniegts par visu attiecīgās daļas apjomu, un/vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.
  3. **3.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.**
     1. Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.
     2. Iepirkuma komisija katrā daļā nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu un Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, būs ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
  4. **Lēmuma pieņemšana**
     1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem, lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā iepirkuma nolikuma 3.1.punktā un 3.2.punktā minēto gadījumu dēļ, pasūtītājs, izmanto Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. (Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, pasūtītājs pieprasīs iesniegt ārvalstu kompetentās institūcijas izziņu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1panta desmitās daļas regulējumu.)
     2. Ja komisija konstatē, ka uz pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumiem (izņemot 39.1panta otrajā un ceturtajā daļā minētos gadījumus) un ka nav tādu apstākļu, kuri tam/tiem liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām, tad **pretendents tiek atzīt par uzvarētāju**.
     3. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības vai/un Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 7.punktā un 9.punktā minētā persona, netiek atzīts par atbilstošu konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija izvērtē nākošā lētākā Pretendenta un Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 7.punktā un 9.punktā minētās personas atbilstību konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.
     4. Ja komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu ir ieguvis tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja komisijas iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
     5. Iepirkumu komisija pieņems un atzīst tikai tādu izziņu vai citu dokumentu, kurā ir iekļauta aktuālāka informācija par to, ko pasūtītājs ir ieguvis datubāzē.
     6. Ja pasūtītājs nodokļu parādus konstatē nevis potenciālajam prasībām atbilstošajam pretendentam, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, bet citam pretendentam, tad pasūtītājam nav pienākuma informēt attiecīgo personu un dot termiņu dokumenta iesniegšanai, kas apliecinātu, ka nodokļu parāda nav, jo minētais neietekmē iepirkuma procedūras rezultātus.

# 6. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, LĒMUMA PUBLICĒŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1.Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par attiecīgo daļu vienlaikus informē visus pretendentus, kas iesnieguši piedāvājumus uz attiecīgo daļu, par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā3 (trīs) darba dienu laikā pēc pretendentu informēšanas par pieņemto lēmumu attiecīgajā daļā, iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

## 6.3. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma līguma projektu (pielikums Nr.4).

## 6.4. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēgs saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 67.panta noteikumiem.

## 6.5. Ja izraudzītais Pretendents attiecīgajā daļā atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš attiecīgajā daļā piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, bet tas atsakās, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru attiecīgajā daļā, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

**7. PIELIKUMI**

Šim Nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs (Tehniskā specifikācija)

2.pielikums Pieteikuma paraugs

3.pielikums Apakšuzņēmēju saraksta paraugs

4.pielikums Iepirkuma līguma projekts

**Pielikums Nr.1**

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2015/40/ERAF/AK

Nolikumam

*Tehniskā un finanšu piedāvājuma paraugs*

*(Tehniskā specifikācija)*

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas mēbeļu komplektu, galdu un plauktu piegāde PTF prioritāro*

*studiju programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās*

*Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/40/ERAF/AK

**1.daļa: Laboratorijas galdi (salas tipa)** *(ar 16.04.2015. grozījumiem)*

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

* **16.04.2015. grozījumi iekrāsoti sarkanā krāsā**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | | **Pretendenta piedāvājums**  */jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **1.** | **LABORATORIJAS GALDI (salas tipa) – 6 gab.** | | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,  Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **1.1.** | **Galdu izmēri** | | */piedāvātās preces*  *tehniskais apraksts/* |
|  | 1. Darba virsmas augstums 900 mm | |  |
| 1. Galda garums 4200 mm ± 50 mm | |  |
| 1. Galda platums 1800 mm ± 50 mm | |  |
| **1.2.** | **Darba virsmas pārklājums** | |  |
| 1.2.1. | Virsmai ir jābūt ražotai no cieta, nepārtraukta materiāla bez dažādiem savienojumiem vai atvērumiem (izlietnes daļa atsevišķa virsma) - Trespa Top Lab PLUS vai ekvivalents | |  |
| 1.2.2. | Augsta izturība pret skābēm un šķīdinātājiem:  etiķskābe 99%, sērskābe 85%, nātrija hidroksīds-40%, formaldehīds-37%, dažādi šķīdinātāji (petrolēteris, hloroforms).  *Jāiesniedz 24 stundu iedarbības testu (24 hours expousure test)* | |  |
| 1.2.3. | Virsmas noturīgas pret tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem | |  |
| 1.2.4. | Fizikālā izturība: | |  |
|  | 1. Izturība pret paaugstinātām temperatūrām, atbilstoši EN 438-2vai ekvivalentam | |  |
|  | 1. Mehāniskā izturība, atbilstoši EN 438-2 vai ekvivalentam | |  |
| 1.2.5. | Krāsa: gaiši pelēka (vienkrāsaina, bez rakstiem) | |  |
| 1.2.6. | Darba virsmas biezumam jābūt vismaz 15 mm un ne vairāk kā 20 mm | |  |
| **1.3.** | **Plaukti galda vidusdaļā** | |  |
| 1.3.1. | Materiāls:   1. Mehāniskā izturība 2. Virsmas noturīgas pret tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem 3. Mitrumizturīgs 4. Izgatavoti no TRESPA vai ekvivalenta (nepieciešama izturība pret agresīvām ķimikālijām: etiķskābe 99%, sērskābe 85%, nātrija hidroksīds-40%, formaldehīds-37%, dažādi šķīdinātāji (petrolēteris, hloroforms). *Jāiesniedz 24 stundu iedarbības testu (24 hours expousure test)* | |  |
| 1.3.2. | Divi plaukti | |  |
| 1.3.3. | Pirmā plaukta augstums: 375 mm (± 5 mm) no galda darba virsmas,  Otrā plaukta augstums: 750 mm (± 5 mm) no galda darba virsmas (750 mm (± 5 mm) ir arī plaukta kopējais augstums) | |  |
| 1.3.4. | Plauktu stabilitātei: ik pa 80 - 90 cm atbalsts uz galda virsmu. Kopā 5 atbalsti, kuros iebūvētas kontaktligzdas | |  |
| **1.4.** | **Elektrības pieslēgums, kontaktligzdas** | |  |
| 1.4.1. | Kontaktligzdas iebūvētas plauktu atbalstos uz galda virsmas, augstums no darba virsmas: 200 mm.  Var būt izvietotas zem plauktiem, bet jābūt ērti pieejamām | |  |
| 1.4.2. | Kontaktligzdu augstums no darba virsmas: 200 mm | |  |
| 1.4.3. | Kontaktligzdas 220-240V: 20 gab. (katrā galda pusē 10 gab.) | |  |
| **1.5.** | **Izlietnes** | |  |
| 1.5.1. | Skaits: 2 gab. | |  |
| 1.5.2. | Novietotas darba virsmas galā paralēli viena otrai (pieeja no galda gala) | |  |
| 1.5.3. | Izmēri:   1. Platums (iekšējais): ne mazāk kā 500 mm 2. Dziļums (iekšējais): 250 mm ± 50 mm 3. Garums (iekšējais): ne mazāk kā 400 mm | |  |
| 1.5.4. | Materiāls: polipropilēns | |  |
| 1.5.5. | **Jaucējkrāns:**   1. Piemērots laboratorijai, stiprināms darba virsmā 2. Augstums 270 mm (±2mm), izteces punkta attālums 250 mm (±2mm), grozāms 180o 3. Materiāls – misiņa ar epoksīdsveķu pārklājumu 4. Rokturi – polipropilēna, viegli pagriežami, krāsu marķējumi atbilstoši EN13792:2000 vai ekvivalentam 5. Atbilstība DIN12898, DIN12918, ISO228/1vai ekvivalentiem 6. max. ūdens spiediens ne vairāk kā 10bar | |  |
| **1.6.** | **Laboratorijas trauku žāvēšanas statīvs** | |  |
| 1.6.1. | Izgatavots no polistirēna, piestiprināms pie laboratorijas galda centrālā plaukta daļas sānu malas (virs izlietnēm). | |  |
| 1.6.2. | Vismaz 72 noņemamas, maināmas tapas laboratorijas trauku žāvēšanai | |  |
| 1.6.3. | Apakšējā daļā paliktnis ūdens uztveršanai un caurule ūdens novadīšanai | |  |
| 1.6.4. | Augstums | 450 mm± 50 mm |  |
| 1.6.5. | Platums | 630 mm ± 50 mm |  |
| **1.7.** | **Laboratorijas galda apakšējā daļa** | |  |
| 1.7.1. | A. Kopējā sānu malas garums 4200 mm, kas sadalās sekojoši:   1. 600 mm izlietņu zona, 2. 880 mm apakšējā daļa brīva, 3. 500 mm skapītis ar vienām veramām durvīm; 4. 920 mm apakšējā daļa brīva, 5. 500 mm skapītis ar vienām veramām durvīm; 6. 800 mm apakšējā daļa brīva   B. Katras daļas platums var variēt ± 50 mm.  C. Kopējā galda garuma atšķirība ± 100 mm. | |  |
| **1.8.** | **Skapīši** | |  |
| 1.8.1. | Skaits: 4 gab. (katrā pusē divi) | |  |
| 1.8.2. | Materiāls:   1. korpuss, fasādes, plaukti no 16mm mitrumizturīgas LKSP; 2. virsma no Trespa Top Lab vai ekvivalents | |  |
| 1.8.3. | Skapīša izmēri:   1. platums 500 mm (±3mm), 2. augstums 800 mm ((maksimālais augstums, lai varētu ērti ievietot zem laboratorijas galda), 3. dziļums 600 mm (±3mm). | |  |
| 1.8.4. | Rokturi: skavas veida, 128 mm | |  |
| 1.8.5. | Plauktu veidi:   1. 2 skapīši ar 1 plauktu, 2. 2 skapīši ar 2 plauktiem. | |  |
| 1.8.6. | Durvis veramas (viendaļīgas)  Viras – 90o atvēršanās, aprīkots ar Soft-close mehānismu | |  |
| 1.8.7. | Skapīši uz riteņiem (ar bremzi) | |  |
| **1.9.** | **Izlietņu daļas apakšējā daļa** | |  |
| 1.9.1. | Divi atsevišķi skapīši (900 x 600 x 900 mm) zem katras izlietnes | |  |
| 1.9.2. | Katram skapītim divdaļīgas veramas durvis | |  |
| 1.9.3. | Rokturi skavas veida, 128 mm (±3 mm) | |  |
| 1.9.4. | Viras – 90oatvēršanās, aprīkots ar Soft-close mehānismu | |  |
| **2.** | **PAPILDUS PRASĪBAS** | |  |
| 2.1. | Piedāvāto laboratorijas galdu ķīmiskajai izturībai jāatbilst sekojošiem standartiem:   1. LVS EN10545-13:2002 „13.daļa. Ķīmiskās izturības noteikšana” vai ekvivalentam, 2. LVS EN10545-14: 2002 „14.daļa. Izturība pret traipiem” vai ekvivalentam. | | *Jāiesniedz ķīmiskās izturības tests* |
| 2.2. | Pretendenta piedāvāto laboratorijas galdu rasējums ar detalizēti norādītiem izmēriem.  Rasējumus var iesniegt arī elektroniski CD diskā vai USB zibatmiņā (noformēts atbilstoši nolikuma 1.6.5.punktam). | | *Jāiesniedz rasējumi* |
| 2.3. | Garantijas laiks vismaz 2 gadi | | *Pretendenta piedāvātais*  *garantijas laiks* |
| 2.4. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | | *Pretendenta piedāvātais*  *piegādes laiks* |
| 2.5. | Pretendentam jānodrošina galdu piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, Jelgava. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 2.6. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |

***Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!***

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas mēbeļu komplektu, galdu un plauktu piegāde PTF prioritāro*

*studiju programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās*

*Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/40/ERAF/AK

**1.daļa: Laboratorijas galdi (salas tipa)**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums** | **Skaits, gab.** | **Piedāvātā cena par 1 vienību**  EUR bez PVN | **Piedāvātā cena par norādīto skaitu**  EUR bez PVN |
| 1. | LABORATORIJAS GALDI  (salas tipa) | 6 |  |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN:** | | | |  |
| **PVN \_\_\_%:** | | | |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN:** | | | |  |

**Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas mēbeļu komplektu, galdu un plauktu piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās*

*Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/40/ERAF/AK

**2.daļa: Analītisko svaru galdi** *(ar 16.04.2015. grozījumiem)*

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

* **16.04.2015. grozījumi iekrāsoti sarkanā krāsā**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums**  */jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **1.** | **ANALĪTISKO SVARU GALDI – 2 gab.** | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,  Modelis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **1.1.** | **Galdu izmēri:**   1. Darba virsmas platums: 900 mm ±50 mm 2. Darba virsmas dziļums: ne mazāk kā 700 mm 3. Darba virsmas augstums: 900 mm±50 mm | */piedāvātās preces*  *tehniskais apraksts/* |
| **1.2.** | **Darba virsmas pārklājums:**   1. a) Augsta izturība pret skābēm un šķīdinātājiem: etiķskābe 99%, sērskābe 85%, nātrija hidroksīds-40%, formaldehīds-37%, dažādi šķīdinātāji (petrolēteris, hloroforms) u.c. *(Jāiesniedz 24 stundu iedarbības testu (24 hours expousure test)* 2. Virsmas noturīgas pret tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem |  |
| **1.3.** | **Materiāls:**   1. Trespa Top Lab PLUS vai ekvivalents 2. Mehāniskā izturība un izturība pret vibrācijām |  |
| **1.4.** | **Konstrukcija:** |  |
| 1.4.1. | Darba virsmā iebūvēts izolēts laukums bez vibrācijas svaru novietošanai (30\*45 cm iespējamā novirze 2 cm) |  |
| 1.4.2. | Metāla konstrukcijas galds ar 4 kājām |  |
| 1.4.3. | Amortizatori starp darba virsmu un statīvu |  |
| 1.4.4. | Stabilitātes nodrošināšanai abos sānos nepieciešami balsti |  |
| 1.4.5. | Kājas – regulējamas, neslīdošas |  |
| **2.** | **PAPILDUS PRASĪBAS:** |  |
| 2.1. | Garantijas laiks vismaz 2 gadi | *Pretendenta piedāvātais*  *garantijas laiks* |
| 2.2. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | *Pretendenta piedāvātais*  *piegādes laiks* |
| 2.3. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, Jelgava. | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 2.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |

***Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!***

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas mēbeļu komplektu, galdu un plauktu piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās*

*Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/40/ERAF/AK

**2.daļa: Analītisko svaru galdi**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums** | **Skaits, gab.** | **Piedāvātā cena par 1 vienību**  EUR bez PVN | **Piedāvātā cena par norādīto skaitu**  EUR bez PVN |
| 1. | Analītisko svaru galdi | 2 |  |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN:** | | | |  |
| **PVN \_\_\_%:** | | | |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN:** | | | |  |

**Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas mēbeļu komplektu, galdu un plauktu piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās*

*Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/40/ERAF/AK

**3.daļa: Metāla galdi**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums**  */jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **1.** | **METĀLA GALDI (120 cm) – 11 gab.** | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,  Nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **1.1.** | **Galdu izmēri:**   1. Darba virsmas augstums: 85 - 90 cm (regulējams kāju augstums amplitūdā 1- 4 cm); 2. Galda platums: 120 cm ± 5 cm; 3. Galda dziļums: 70 cm ± 5 cm. | */piedāvātās preces*  *tehniskais apraksts/* |
| **1.2.** | **Darba virsmas pārklājums** |  |
| 1.2.1. | Virsmai ir jābūt ražotai no nepārtraukta materiāla bez dažādiem savienojumiem vai atvērumiem |  |
| 1.2.2. | Materiāls:   1. Nerūsējošais tērauds AISI 304 vai ekvivalents (piemērots darbam ar pārtikas produktiem); 2. Virsmas noturīgas pret tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem. |  |
| 1.2.3. | Fizikālā izturība:   1. Izturība pret paaugstinātām temperatūrām; 2. Mehāniskā izturība |  |
| 1.2.4. | Darba virsmas nespēja: vismaz 145 kg |  |
| 1.2.5. | Nerūsējošā tērauda virsmas biezums: 1.8 – 2.5 mm |  |
| **1.3.** | **Konstrukcija:** |  |
| 1.3.1. | Galda konstrukcija: 4 nerūsējošā tērauda kājas |  |
| 1.3.2. | Galda kājas: apaļas (Ø 45 mm ±5 mm) vai kvadrātveida (40 mm \*40 mm ±5 mm) |  |
| 1.3.3. | Atbalsts: papildus atbalstam, kājas savienotas ar nerūsējošā tērauda rāmi C formā (cauruļveida Ø 25 mm ±5 mm) vai kvadrātveida (25 mm \*25 mm ±5 mm atbalsts) |  |
| **1.4.** | **Drošības prasības** |  |
| 1.4.1. | Visas virsmas viegli kopjamas un dezinficējamas. |  |
| 1.4.2. | Virsmas un detaļas bez asām un neapstrādātām malām. |  |
| **2.** | **METĀLA GALDI (180 cm) – 6 gab.** | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_\_  Modelis: \_\_\_\_\_\_ |
| **2.1.** | **Galdu izmēri:**   1. Darba virsmas augstums: 85 - 90 cm (regulējams kāju augstums amplitūdā 1- 4 cm) 2. Galda platums: 180 cm ± 5 cm 3. Galda dziļums: 70 cm ± 5 cm | */piedāvātās preces*  *tehniskais apraksts/* |
| **2.2.** | **Darba virsmas pārklājums** |  |
| 2.2.1. | Virsmai ir jābūt ražotai no nepārtraukta materiāla bez dažādiem savienojumiem vai atvērumiem |  |
| 2.2.2. | Materiāls:   1. Nerūsējošais tērauds AISI 304 vai ekvivalents (piemērots darbam ar pārtikas produktiem) 2. Virsmas noturīgas pret tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem |  |
| 2.2.3. | Fizikālā izturība:   1. Izturība pret paaugstinātām temperatūrām 2. Mehāniskā izturība |  |
| 2.2.4. | Darba virsmas nespēja: vismaz 145 kg |  |
| 2.2.5. | Nerūsējošā tērauda virsmas biezums 1.8 – 2.5 mm |  |
| **2.3.** | **Konstrukcija** |  |
| 2.3.1. | Galda konstrukcija: 4 nerūsējošā tērauda kājas |  |
| 2.3.2. | Galda kājas: apaļas (Ø 45 mm ±5 mm) vai kvadrātveida (40 mm \*40 mm ±5 mm) |  |
| 2.3.3. | Atbalsts: papildus atbalstam, kājas savienotas ar nerūsējošā tērauda rāmi C formā (cauruļveida Ø 25 mm ±5 mm) vai kvadrātveida (25 mm \*25 mm ±5 mm atbalsts) |  |
| **2.4.** | **Drošības prasības** |  |
| 2.4.1. | Visas virsmas viegli kopjamas un dezinficējamas. |  |
| 2.4.2. | Virsmas un detaļas bez asām un neapstrādātām malām. |  |
| **3.** | **PAPILDUS PRASĪBAS:** |  |
| 3.1. | Garantijas laiks vismaz 2 gadi | *Pretendenta piedāvātais*  *garantijas laiks* |
| 3.2. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | *Pretendenta piedāvātais*  *piegādes laiks* |
| 3.3. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, Jelgava. | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 3.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |

***Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!***

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas mēbeļu komplektu, galdu un plauktu piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās*

*Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/40/ERAF/AK

**3.daļa: Metāla galdi**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums** | **Skaits, gab.** | **Cena par**  **1 vienību**  EUR bez PVN | **Piedāvātā cena par norādīto skaitu**  EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metāla galdi (120 cm) | 11 |  |  |
| 2. | Metāla galdi (180 cm) | 6 |  |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN:** | | | |  |
| **PVN \_\_\_%** | | | |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN:** | | | |  |

**Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas mēbeļu komplektu, galdu un plauktu piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās*

*Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/40/ERAF/AK

**4.daļa: Metāla plaukti**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums**  */jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/* |
| **1.** | **METĀLA PLAUKTI (sastatņi) (120 cm) – 10 gab.** | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_,  Nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **1.1.** | **Izmēri:**   1. Augstums: 240 ± 5 cm (regulējams kāju augstums amplitūdā līdz 5 cm); 2. Platums: 120 cm (citu platumu nepieļauj telpas izmēri); 3. Dziļums: 60 cm (citu dziļumu nepieļauj telpas izmēri). | */piedāvātās preces*  *tehniskais apraksts/* |
| **1.2.** | **Plauktu materiāls** |  |
| 1.2.1. | Virsmai ir jābūt ražotai no nepārtraukta materiāla bez dažādiem savienojumiem vai atvērumiem |  |
| 1.2.2. | Materiāls:   1. Nerūsējošais tērauds AISI 304 vai ekvivalents (piemērots pārtikas produktiem 2. Virsmas noturīgas pret tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem |  |
| 1.2.3. | Fizikālā izturība: mehāniskā izturība |  |
| 1.2.4. | Virsmas nespēja: katram plauktam izkliedētā slodze vismaz 145 kg |  |
| **1.3.** | **Konstrukcija:** |  |
| 1.3.1. | Sastatnes: 4 nerūsējošā tērauda sastatnes |  |
| 1.3.2. | Stiprinājumi: aizmugurējā daļā X veida stiprinājums (vēlams arī sānu daļā) |  |
| **1.4.** | **Plaukti** |  |
| 1.4.1. | Starpplaukti: Min. 4 gab. |  |
| 1.4.2. | Iespēja regulēt starpplauktu augstumus vismaz ik pa 10 cm |  |
| 1.4.3. | Augstums: obligāti nepieciešams regulējamās plauktu vietas - apakšējā starpplaukta augstums 70±5cm, pārējo starpplauktu augstums 40 ±5cm |  |
| **1.5.** | **Drošības prasības** |  |
| 1.5.1. | Visas virsmas viegli kopjamas un dezinficējamas. |  |
| 1.5.2. | Virsmas un detaļas bez asām un neapstrādātām malām. |  |
| 1.6. | Metāla plaukta attēls (attēlam ir informatīvs raksturs) |  |
| **2.** | **METĀLA PLAUKTI (sastatņi) (100 cm) – 13 gab.** | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_\_  Modelis: \_\_\_\_\_\_ |
| **2.1.** | **Izmēri:**   1. Augstums: 240 cm ± 5 cm (regulējams kāju augstums amplitūdā 1- 4 cm) 2. Platums: 100 cm (citu platumu nepieļauj telpas izmēri) 3. Dziļums: 60 cm (citu dziļumu nepieļauj telpas izmēri) | */piedāvātās preces*  *tehniskais apraksts/* |
| **2.2.** | **Plauktu materiāls** |  |
| 2.2.1. | Virsmai ir jābūt ražotai no nepārtraukta materiāla bez dažādiem savienojumiem vai atvērumiem |  |
| 2.2.2. | Materiāls:   1. Nerūsējošais tērauds AISI 304 vai ekvivalents (piemērots pārtikas produktiem) 2. Virsmas noturīgas pret tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem |  |
| 2.2.3. | Fizikālā izturība: mehāniskā izturība |  |
| 2.2.4. | Virsmas nespēja: katram plauktam izkliedētā slodze vismaz 145 kg |  |
| **2.3.** | **Konstrukcija** |  |
| 2.3.1. | Sastatnes: 4 nerūsējošā tērauda sastatnes |  |
| 2.3.2. | Stiprinājumi: aizmugurējā daļā X veida stiprinājums (vēlams arī sānu daļā) |  |
| **2.4.** | **Plaukti** |  |
| 2.4.1. | Starpplaukti: Min. 4 gab. |  |
| 2.4.2. | Iespēja regulēt starpplauktu augstumus vismaz ik pa 10 cm |  |
| 2.4.3. | Augstums: obligāti nepieciešams regulējamās plauktu vietas - apakšējā starpplaukta augstums 70±5cm, pārējo starpplauktu augstums 40 cm ±5cm |  |
| 2.5. | Drošības prasības |  |
| 2.5.1. | Visas virsmas viegli kopjamas un dezinficējamas. |  |
| 2.5.2. | Virsmas un detaļas bez asām un neapstrādātām malām. |  |
| **3.** | **METĀLA PLAUKTI (sastatņi) (80 cm) – 1 gab.** | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_\_  Modelis: \_\_\_\_\_\_ |
| **3.1.** | **Izmēri:**   1. Augstums: 240 cm ± 5 cm (regulējams kāju augstums amplitūdā 1- 4 cm) 2. Platums: 80 cm (citu platumu nepieļauj telpas izmēri) 3. Dziļums: 60 cm (citu dziļumu nepieļauj telpas izmēri) | */piedāvātās preces*  *tehniskais apraksts/* |
| **3.2.** | **Plauktu materiāls** |  |
| 3.2.1. | Virsmai ir jābūt ražotai no nepārtraukta materiāla bez dažādiem savienojumiem vai atvērumiem |  |
| 3.2.2. | Materiāls:   1. Nerūsējošais tērauds AISI 304 vai ekvivalents (piemērots pārtikas produktiem) 2. Virsmas noturīgas pret tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem |  |
| 3.2.3. | Fizikālā izturība: mehāniskā izturība |  |
| 3.2.4. | Virsmas nespēja: katram plauktam izkliedētā slodze vismaz 145 kg |  |
| **3.3.** | **Konstrukcija** |  |
| 3.3.1. | Sastatnes: 4 nerūsējošā tērauda sastatnes |  |
| 3.3.2. | Stiprinājumi: aizmugurējā daļā X veida stiprinājums (vēlams arī sānu daļā) |  |
| **3.4.** | **Plaukti** |  |
| 3.4.1. | Starpplaukti: min. 4 gab. |  |
| 3.4.2. | Regulējums: iespēja regulēt starpplauktu augstumus vismaz ik pa 10 cm |  |
| 3.4.3. | Augstums: obligāti nepieciešams regulējamās plauktu vietas - apakšējā starpplaukta augstums 70±5cm, pārējo starpplauktu augstums 40 ±5cm |  |
| **3.5.** | **Drošības prasības** |  |
| 3.5.1. | Visas virsmas viegli kopjamas un dezinficējamas. |  |
| 3.5.2. | Virsmas un detaļas bez asām un neapstrādātām malām. |  |
| **4.** | **PAPILDUS PRASĪBAS:** |  |
| 4.1. | Garantijas laiks vismaz 2 gadi | *Pretendenta piedāvātais*  *garantijas laiks* |
| 4.2. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | *Pretendenta piedāvātais*  *piegādes laiks* |
| 4.3. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, Jelgava. | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 4.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |

***Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!***

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas mēbeļu komplektu, galdu un plauktu piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās*

*Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/40/ERAF/AK

**4.daļa: Metāla plaukti**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums** | **Skaits, gab.** | **Cena par**  **1 vienību**  EUR bez PVN | **Piedāvātā cena par norādīto skaitu**  EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metāla plaukti (sastatņi) (120 cm) | 10 |  |  |
| 2. | Metāla plaukti (sastatņi) (100 cm) | 13 |  |  |
| 3. | Metāla plaukti (sastatņi) (80 cm) | 1 |  |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN:** | | | |  |
| **PVN \_\_\_%** | | | |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN:** | | | |  |

**Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas mēbeļu komplektu, galdu un plauktu piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās*

*Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/40/ERAF/AK

**5.daļa: Mikrobioloģijas laboratorijas mēbeļu komplekts**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums un tehniskās prasības** | | **Pretendenta piedāvājums**  */jānorāda piedāvātās preces ražotājs, nosaukums un*  *tehniskais apraksts/* |
| **1.** | MIKROBIOLOĢIJAS LABORATORIJAS MĒBEĻU KOMPLEKTS | | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Modelis *(ja iespējams)* \_\_\_\_\_\_ |
| 1.1. | **Komplekts sastāv no 10 laboratorijas galdiem.** | | */piedāvātās preces*  *tehniskais apraksts/* |
| 1.2. | **To vispārējais raksturojums:**  Stabili, ērti, kurus paredzēts lietot studentiem atrodoties laboratorijā un veicot laboratoriskos izmeklējumus | |  |
| 1.3. | Galda augstums: regulējams ne mazāk par 700 – 950mm | |  |
| 1.4. | Galda virsmas izmērs: ne mazāks kā 1500x750 mm | |  |
| 1.5. | Galda virsma: | |  |
| 1.5.1. | Augstspiediena (augstas cietības pakāpes) lamināts ar antibakteriālu pārklājumu, dezinfekcijas līdzekļu un ūdens izturīgs. | |  |
| 1.5.2. | Virsma izturīga pret koncentrētām skābēm, sārmiem, augstu temperatūru, hloroformu un citiem organiskiem šķīdinātājiem, viegli kopjama un dezinficējama bez reljefa maliņām. | |  |
| 1.5.3. | Virsmas biezums 19 mm +/-2mm. | |  |
| 1.5.4. | Sānu maliņas pārklātas ar 2mm biezu ABS materiālu. | |  |
| 1.5.5. | Galda virsmā jābūt iestrādātai atverei (φ 70+/-2mm) vadu izvadei:   1. četros galdos labajā augšējā stūrī; 2. četros galdos kreisajā augšējā stūrī 3. divos galdos augšpuses vidū | |  |
| 1.6. | Galda attēls (attēlam ir informatīvs raksturs)  Vertically adjustable table by WALDNER Laboreinrichtungen | |  |
| 1.7. | Galda konstrukcija | Izgatavota no taisnstūrveida metāla profila (60x25x2mm), kurš pārklāts ar pārklājumu, lai nodrošinātu konstrukcijas ķīmisko izturību. |  |
| 1.8. | Virsmas krāsa: | viegli zila - pelēka |  |
| 1.9. | Rāmja krāsa | pelēka - tumši pelēka |  |
| **2.** | **PAPILDUS PRASĪBAS:** | |  |
| 2.1. | Pretendentam jāiesniedz piedāvāto mikrobioloģijas laboratorijas mēbeļu komplekta rasējumi ar detalizēti norādītiem izmēriem.  Rasējumus var iesniegt arī elektroniski CD diskā vai USB zibatmiņā (noformēts atbilstoši nolikuma 1.6.5.punktam). | | *Jāiesniedz rasējumi* |
| 2.2. | Garantijas laiks vismaz 2 gadi | | *Pretendenta piedāvātais*  *garantijas laiks* |
| 2.3. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | | *Pretendenta piedāvātais*  *piegādes laiks* |
| 2.4. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, Jelgava. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 2.5. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| **Cena par komplektu EUR bez PVN:** | | |  |
| **PVN \_\_ %:** | | |  |
| **Cena par komplektu EUR ar PVN:** | | |  |

***Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!***

**Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas mēbeļu komplektu, galdu un plauktu piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās*

*Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/40/ERAF/AK

**6.daļa: Metāla galdi ar izlietnēm**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums un tehniskās prasības** | | **Pretendenta piedāvājums**  */jānorāda piedāvātās preces ražotājs, nosaukums un*  *tehniskais apraksts/* |
| **1.** | METĀLA GALDS AR 1 IZLIETNI (1200 mm) – 6 gab. | | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Modelis *(ja iespējams)* \_\_\_\_\_\_ |
| **1.1.** | **Galda izmēri** | Augstums: 850 - 900 mm (regulējams kāju augstums amplitūdā no 3 līdz 5 cm) | */piedāvātās preces*  *tehniskais apraksts/* |
| Garums: 1200 mm ± 50 mm |  |
| Dziļums: 700 mm ± 50 mm |  |
| **1.2.** | **Izlietnes izmēri** | Garums: 550 mm ± 50 mm |  |
| Platums: 1050 mm ± 50 mm |  |
| Dziļums: 350 mm līdz 400 mm |  |
| **1.3.** | **Darba virsmas pārklājums** | |  |
| 1.3.1. | Virsmai ir jābūt ražotai no nepārtraukta materiāla bez dažādiem savienojumiem vai atvērumiem | |  |
| 1.3.2. | Materiāls | Nerūsējošais tērauds AISI 304 vai ekvivalents (piemērots darbam ar pārtikas produktiem) |  |
| Virsmas noturīgas pret tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem |  |
| 1.3.3. | Fizikālā izturība | Izturība pret paaugstinātām temperatūrām |  |
| Mehāniskā izturība |  |
| 1.3.4. | Apmale | Apmales augstums 50 ± 10 mm |  |
| **1.4.** | **Jaucējkrāns** | |  |
| 1.4.1. | Skaits | 1 gab. |  |
| 1.4.2. | Materiāls | 1. augstums 220 - 270 mm, 2. izteces punkta attālums 200 - 250 mm, 3. materiāls: misiņa ar epoksīdsveķu pārklājumu, nerūsējošā tērauda vai ekvivalents, 4. rokturi: polipropilēna, viegli pagriežami, krāsu marķējumi 5. skaits – 2 (aukstā un karstā ūdens regulēšanai) |  |
| **1.5.** | **Konstrukcija** | |  |
| 1.5.1. | Konstrukcija | 4 nerūsējošā tērauda kājas |  |
| 1.5.2. | Kājas | Apaļas (Ø 45 mm ±5 mm) vai kvadrātveida (40 mm \*40 mm ±5 mm) |  |
| 1.5.3. | Atbalsts | Papildus atbalstam, kājas savienotas ar nerūsējošā tērauda rāmi C formā (cauruļveida Ø 25 mm ±5 mm) vai kvadrātveida (25 mm \*25 mm ±5 mm atbalsts) |  |
| **1.6.** | **Drošības prasības** | |  |
| 1.6.1. | Visas virsmas viegli kopjamas un dezinficējamas. | |  |
| 1.6.2. | Virsmas un detaļas bez asām un neapstrādātām malām. | |  |
| 1.7. | Dizains  (attēlam ir informatīvs raksturs) | Description: http://www.pvd.lv/jpg2/PVR1.jpg |  |
| **2.** | **METĀLA GALDS AR 2 IZLIETNĒM (2400 mm) – 4 gab.** | | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_\_  Modelis: \_\_\_\_\_\_ |
| **2.1.** | **Galdu izmēri:**   1. Darba virsmas augstums: 850 - 900 mm (regulējams kāju augstums amplitūdā līdz 5 cm) 2. Garums: 2400 mm ± 50 mm 3. Galda dziļums: 700 mm ± 50 mm | | */piedāvātās preces*  *tehniskais apraksts/* |
| **2.2.** | **Darba virsmas pārklājums** | |  |
| 2.2.1. | Virsmai ir jābūt ražotai no nepārtraukta materiāla bez dažādiem savienojumiem vai atvērumiem | |  |
| 2.2.2. | Materiāls:   1. Nerūsējošais tērauds AISI 304 vai ekvivalents (piemērots darbam ar pārtikas produktiem) 2. Virsmas noturīgas pret tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem | |  |
| 2.2.3. | Fizikālā izturība:   1. Izturība pret paaugstinātām temperatūrām; 2. Mehāniskā izturība | |  |
| 2.2.4. | Darba virsmas nespēja: vismaz 80 kg | |  |
| 2.2.5. | Apmales augstums 50mm ± 10 mm | |  |
| **2.3.** | **Izlietnes** | |  |
| 2.3.1. | Izmēri: | Platums: 400 mm |  |
| Dziļums: 250 mm |  |
| Garums: 500 mm |  |
| 2.3.2. | Materiāls | Nerūsējošais tērauds AISI 304 vai ekvivalents (piemērots darbam ar pārtikas produktiem) |  |
| 2.3.3. | Skaits | 2 gab. |  |
| 2.3.4. | Aizbāžņi | Izlietne aprīkota ar aizbāzni |  |
| **2.4.** | **Jaucējkrāni** | |  |
| 2.4.1. | Skaits | 2 gabali (katrai izlietnei atsevišķi) |  |
| 2.4.2. | Izmēri | 1. augstums 220 - 270 mm, 2. izteces punkta attālums 200 - 250 mm, 3. grozāms 180o |  |
| 2.4.3. | Materiāls | misiņa ar epoksīdsveķu pārklājumu, nerūsējošā tērauda vai ekvivalents |  |
| 2.4.4. | Rokturi | 1. polipropilēna, viegli pagriežami 2. Skaits – 2 (aukstā un karstā ūdens regulēšanai) |  |
| **2.5.** | **Konstrukcija** | |  |
| 2.5.1. | Galda konstrukcija | 4 nerūsējošā tērauda kājas |  |
| 2.5.2. | Galda kājas | Apaļas (Ø 45 mm ±5 mm) vai kvadrātveida (40 mm \*40 mm ±5 mm) |  |
| 2.5.3. | Atbalsts | Papildus atbalstam, kājas savienotas ar nerūsējošā tērauda rāmi C formā (cauruļveida Ø 25 mm ±5 mm) vai kvadrātveida (25 mm \*25 mm ±5 mm atbalsts) |  |
| **2.6.** | **Drošības prasības** | |  |
| 2.6.1. | Visas virsmas viegli kopjamas un dezinficējamas. | |  |
| 2.6.2. | Virsmas un detaļas bez asām un neapstrādātām malām. | |  |
| **3.** | **METĀLA GALDS AR 2 IZLIETNĒM (1700 mm) – 1 gab.** | | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_\_  Modelis: \_\_\_\_\_\_ |
| **3.1.** | **Galdu izmēri** | Darba virsmas augstums: 850 - 900 mm (regulējams kāju augstums amplitūdā līdz 5 cm) | */piedāvātās preces*  *tehniskais apraksts/* |
| Galda garums: 1700 mm ± 50 mm |  |
| Galda dziļums: 700 mm ± 50 mm |  |
| **3.2.** | **Darba virsmas pārklājums** | |  |
| 3.2.1. | Virsmai ir jābūt ražotai no nepārtraukta materiāla bez dažādiem savienojumiem vai atvērumiem | |  |
| 3.2.2. | Materiāls | Nerūsējošais tērauds AISI 304 vai ekvivalents (piemērots darbam ar pārtikas produktiem) |  |
| Virsmas noturīgas pret tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem |  |
| 3.2.3. | Fizikālā izturība | Izturība pret paaugstinātām temperatūrām |  |
| Mehāniskā izturība |  |
| 3.2.4. | Darba virsmas nespēja: vismaz 80 kg | |  |
| 3.2.5. | Apmales augstums 50mm ± 10 mm | |  |
| **3.3.** | **Izlietnes** |  |  |
| 3.3.1. | Izmēri | Platums: 400 mm |  |
| Dziļums: 250 mm |  |
| Garums: 500 mm |  |
| 3.3.2. | Materiāls | Nerūsējošais tērauds AISI 304 vai ekvivalents (piemērots darbam ar pārtikas produktiem) |  |
| 3.3.3. | Skaits | 2 gab. |  |
| 3.3.4. | Aizbāžņi | Izlietne aprīkota ar aizbāzni |  |
| **3.4.** | **Jaucējkrāni** | |  |
| 3.4.1. | Skaits | 2 gabali (katrai izlietnei atsevišķi) |  |
| 3.4.2. | Izmēri | 1. augstums 220 - 270 mm, 2. izteces punkta attālums 200 - 250 mm, 3. grozāms 180o |  |
| 3.4.3. | Materiāls | misiņa ar epoksīdsveķu pārklājumu, nerūsējošā tērauda vai ekvivalents |  |
| 3.4.4. | Rokturi | 1. Polipropilēna, viegli pagriežami, 2. Skaits – 2 (aukstā un karstā ūdens regulēšanai) |  |
| **3.5.** | **Konstrukcija** | |  |
| 3.5.1. | Galda konstrukcija | 4 nerūsējošā tērauda kājas |  |
| 3.5.2. | Galda kājas | Apaļas (Ø 45 mm ±5 mm) vai kvadrātveida (40 mm \*40 mm ±5 mm) |  |
| 3.5.3. | Atbalsts | Papildus atbalstam, kājas savienotas ar nerūsējošā tērauda rāmi C formā (cauruļveida Ø 25 mm ±5 mm) vai kvadrātveida (25 mm \*25 mm ±5 mm atbalsts) |  |
| **3.6.** | **Drošības prasības** | |  |
| 3.6.1. | Visas virsmas viegli kopjamas un dezinficējamas. | |  |
| 3.6.2. | Virsmas un detaļas bez asām un neapstrādātām malām. | |  |
| 3.7. | Dizains  (attēlam ir informatīvs raksturs) | Description: http://www.pvd.lv/jpg2/PSR2.jpg |  |
| **4.** | **METĀLA GALDS AR 1 IZLIETNĒM (1200 mm) – 1 gab.** | | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_\_  Modelis: \_\_\_\_\_\_ |
| **4.1.** | **Galdu izmēri** | Darba virsmas augstums: 850 - 900 mm (regulējams kāju augstums amplitūdā līdz 5 cm) | */piedāvātās preces*  *tehniskais apraksts/* |
| Galda garums: 1200 mm ± 50 mm |  |
| Galda dziļums: 700 mm ± 50 mm |  |
| **4.2.** | **Darba virsmas pārklājums** | |  |
| 4.2.1. | Virsmai ir jābūt ražotai no nepārtraukta materiāla bez dažādiem savienojumiem vai atvērumiem | |  |
| 4.2.2. | Materiāls | Nerūsējošais tērauds AISI 304 vai ekvivalents (piemērots darbam ar pārtikas produktiem) |  |
| Virsmas noturīgas prêt tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem |  |
| 4.2.3. | Fizikālā izturība | Izturība pret paaugstinātām temperatūrām |  |
| Mehāniskā izturība |  |
| 4.2.4. | Darba virsmas nespēja: vismaz 80 kg | |  |
| 4.2.5. | Apmales augstums 50mm ± 10 mm | |  |
| **4.3.** | **Izlietnes** | |  |
| 4.3.1. | Izmēri | Platums: 400 mm |  |
| Dziļums: 250 mm |  |
| Garums: 500 mm |  |
| 4.3.2. | Materiāls | Nerūsējošais tērauds AISI 304 vai ekvivalents (piemērots darbam ar pārtikas produktiem) |  |
| 4.3.3. | Skaits | 1 gab. |  |
| 4.3.4. | Aizbāžņi | Izlietne aprīkota ar aizbāzni |  |
| **4.4.** | **Jaucējkrāni** | |  |
| 4.4.1. | Skaits | 1 gab. |  |
| 4.4.2. | Izmēri | 1. augstums 270 mm, 2. izteces punkta attālums 250 mm, 3. grozāms 180o |  |
| 4.4.3. | Materiāls | Misiņa ar epoksīdsveķu pārklājumu vai ekvivalents |  |
| 4.4.4. | Rokturi | Polipropilēna, viegli pagriežami |  |
| **4.5.** | **Konstrukcija** | |  |
| 4.5.1. | Galda konstrukcija | 4 nerūsējošā tērauda kājas |  |
| 4.5.2. | Galda kājas | Apaļas (Ø 45 mm ±5 mm) vai kvadrātveida (40 mm \*40 mm ±5 mm) |  |
| 4.5.3. | Atbalsts | Papildus atbalstam, kājas savienotas ar nerūsējošā tērauda rāmi C formā (cauruļveida Ø 25 mm ±5 mm) vai kvadrātveida (25 mm \*25 mm ±5 mm atbalsts) |  |
| **4.6.** | **Drošības prasības** | |  |
| 4.6.1. | Visas virsmas viegli kopjamas un dezinficējamas. | |  |
| 4.6.2. | Virsmas un detaļas bez asām un neapstrādātām malām. | |  |
| 4.7. | Dizains  (attēlam ir informatīvs raksturs) | Description: http://www.pvd.lv/jpg2/PPR1.jpg |  |
| **5.** | **PAPILDUS PRASĪBAS:** | |  |
| 5.1. | Garantijas laiks vismaz 2 gadi | | *Pretendenta piedāvātais*  *garantijas laiks* |
| 5.2. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | | *Pretendenta piedāvātais*  *piegādes laiks* |
| 5.3. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, Jelgava. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 5.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |

***Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!***

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas mēbeļu komplektu, galdu un plauktu piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās*

*Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/40/ERAF/AK

**6.daļa: Metāla galdi ar izlietnēm**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums** | **Skaits, gab.** | **Cena par**  **1 vienību**  EUR bez PVN | **Piedāvātā cena par norādīto skaitu**  EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metāla galds ar 1 izlietni (1200 mm) | 6 |  |  |
| 2. | Metāla galds ar 2 izlietnēm (2400 mm) | 4 |  |  |
| 3. | Metāla galds ar 2 izlietnēm (1700 mm) | 1 |  |  |
| 4. | Metāla galds ar 1 izlietnēm (1200 mm) | 1 |  |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN:** | | | |  |
| **PVN \_\_\_%** | | | |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN:** | | | |  |

**Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas mēbeļu komplektu, galdu un plauktu piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās*

*Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/40/ERAF/AK

**7.daļa: Laboratorijas galdi ar izlietnēm un laboratorijas galdi** *(ar 16.04.2015. grozījumiem)*

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

* **16.04.2015. grozījumi iekrāsoti sarkanā krāsā**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums, tehniskās prasības** | | **Pretendenta piedāvājums**  */jānorāda piedāvātās preces ražotājs, nosaukums un*  *tehniskais apraksts/* |
| **1.** | **GALDI AR 1 IZLIETNI, 120 cm – 7 gab.** | | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_\_  Modelis: \_\_\_\_\_\_ |
| **1.1.** | **Galdu izmēri** | Darba virsmas augstums: 900 mm | */piedāvātās preces*  *tehniskais apraksts/* |
| Galda garums: 1200 mm ± 50 mm |  |
| Galda platums: 700 mm ± 50 mm |  |
| **1.2.** | **Darba virsmas pārklājums** | |  |
| 1.2.1. | Virsmai ir jābūt ražotai no cieta, nepārtraukta materiāla - Trespa Top Lab PLUS vai ekvivalents | |  |
| 1.2.2. | Izturība pret ķimikālijām | Augsta izturība pret skābēm un šķīdinātājiem: etiķskābe 99%, sērskābe 85%, nātrija hidroksīds-40%, formaldehīds-37%, šķīdinātāji (petrolēteris, hloroforms), u.c.  *Jāiesneidz 24 stundu iedarbības testu (24 hours expousure test)* |  |
| Virsmas noturīgas pret tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem |  |
| 1.2.3. | Fizikālā izturība | Izturība pret paaugstinātām temperatūrām, atbilstoši EN 438-2vai ekvivalentam |  |
| Mehāniskā izturība, atbilstoši EN 438-2 vai ekvivalentam |  |
| 1.2.4. | Krāsa | Gaiši pelēka (vienkrāsaina, bez rakstiem) |  |
| 1.2.5. | Darba virsmas biezumam jābūt vismaz 15 mm un ne vairāk kā 20 mm | |  |
| **1.3.** | **Izlietne** | |  |
| 1.3.1. | Skaits | 1 gab. |  |
| 1.3.2. | Izmērs | Platums (iekšējais): 400 mm ± 50 mm |  |
| Dziļums (iekšējais): 20 mm līdz 25 mm |  |
| Garums (iekšējais): 500 mm ± 20 mm |  |
| 1.3.3. | Materiāls | Polipropilēns |  |
| 1.3.4. | Novietojums | Galda vienā (nav būtiski kreisajā vai labajā) sānā (ne vairā kā 200 mm no galda sānu malas) |  |
| **1.4.** | **Jaucējkrāns** | |  |
| 1.4.1. | Piemērots laboratorijai, stiprināms darba virsmā | |  |
| 1.4.2. | Izmēri | 1. augstums 270 mm (±3mm), 2. izteces punkta attālums 250 mm (±3mm), 3. grozāms 180o |  |
| 1.4.3. | Materiāls | Misiņa ar epoksīdsveķu pārklājumu |  |
| 1.4.4. | Rokturi | 1. Polipropilēna, viegli pagriežami, 2. krāsu marķējumi atbilstoši EN13792:2000 vai ekvivalentam |  |
| 1.4.5. | Atbilstība DIN12898, DIN12918, ISO228/1vai ekvivalentiem | |  |
| 1.4.6. | max. ūdens spiediens ne vairāk kā 10bar | |  |
| **1.5.** | **Skapīši** | |  |
| 1.5.1. | Materiāls | Korpuss 16 mm mitrumizturīgas LKSP |  |
| 1.5.2. | Durvis | veramas (divdaļīgas) |  |
| 1.5.3. | Viras | 90o atvēršanās, aprīkots ar Soft-close mehānismu |  |
| 1.5.4. | Durvju skaits | 2 |  |
| **1.6.** | Piedāvāto laboratorijas galdu ķīmiskajai izturībai jāatbilst sekojošiem standartiem:   1. LVS EN10545-13:2002 „13.daļa. Ķīmiskās izturības noteikšana“ vai ekvivalentam, 2. LVS EN10545-14: 2002 „14.daļa. Izturība pret traipiem” vai ekvivalentam. | | *Jāiesniedz ķīmiskās*  *izturības tests* |
| **2.** | **GALDI AR 1 IZLIETNI, 140 cm – 3 gab.** | | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_\_  Modelis: \_\_\_\_\_\_ |
| **2.1.** | **Galdu izmēri** | Darba virsmas augstums: 900 mm | */piedāvātās preces*  *tehniskais apraksts/* |
| Galda garums: 1400 mm ± 50 mm |  |
| Galda platums: 700 mm ± 50 mm |  |
| **2.2.** | **Darba virsmas pārklājums** | |  |
| 2.2.1. | Virsmai ir jābūt ražotai no cieta, nepārtraukta materiāla - Trespa Top Lab PLUS vai ekvivalents | |  |
| 2.2.2. | Izturība pret ķimikālijām | Augsta izturība pret skābēm un šķīdinātājiem: etiķskābe 99%, sērskābe 85%, nātrija hidroksīds-40%, formaldehīds-37%, šķīdinātāji (petrolēteris, hloroforms), u.c.  *Jāiesneidz 24 stundu iedarbības testu (24 hours expousure test)* |  |
| Virsmas noturīgas pret tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem |  |
| 2.2.3. | Fizikālā izturība | Izturība pret paaugstinātām temperatūrām, atbilstoši EN 438-2vai ekvivalentam |  |
| Mehāniskā izturība, atbilstoši EN 438-2 vai ekvivalentam |  |
| 2.2.4. | Krāsa | Gaiši pelēka (vienkrāsaina, bez rakstiem) |  |
| 2.2.5. | Darba virsmas biezumam jābūt vismaz 15 mm un ne vairāk kā 20 mm | |  |
| **2.3.** | **Izlietnes** | |  |
| 2.3.1. | Skaits | 1 gab. |  |
| 2.3.2. | Novietojums | Labā sānā, 50 – 100 mm no labās malas |  |
| 2.3.3. | Izmēri | Platums (iekšējais): 400 mm ± 50 mm |  |
| Dziļums (iekšējais): 20 mm līdz 25 mm |  |
| Garums (iekšējais): 500 mm ± 20 mm |  |
| 2.3.4. | Materiāls | Polipropilēns |  |
| **2.4.** | **Jaucējkrāns** | |  |
| 2.4.1. | Piemērots laboratorijai, stiprināms darba virsmā | |  |
| 2.4.2. | Izmērs | 1. augstums 270 mm (±3mm), 2. izteces punkta attālums 250 mm (±3mm), 3. grozāms 180o |  |
| 2.4.3. | Materiāls | Misiņa ar epoksīdsveķu pārklājumu |  |
| 2.4.4. | Rokturi | 1. polipropilēna, viegli pagriežami, 2. krāsu marķējumi atbilstoši EN13792:2000 vai ekvivalentam |  |
| 2.4.5. | Atbilstība DIN12898, DIN12918, ISO228/1vai ekvivalentiem | |  |
| 2.4.6. | max. ūdens spiediens ne vairāk kā 10bar | |  |
| **2.5.** | **Skapīši** | |  |
| 2.5.1. | Materiāls | Korpuss ne mazāks kā 12 mm, ne lielāks kā 18 mm mitrumizturīgas LKSP |  |
| 2.5.2. | Durvis | veramas (viendaļīgas) |  |
| 2.5.3. | Viras | 90o atvēršanās, aprīkots ar soft-close mehānismu |  |
| 2.5.4. | Durvju skaits | 2 |  |
| **2.6.** | Piedāvāto laboratorijas galdu ķīmiskajai izturībai jāatbilst sekojošiem standartiem:   1. LVS EN10545-13:2002 „13.daļa. Ķīmiskās izturības noteikšana“ vai ekvivalentam, 2. LVS EN10545-14: 2002 „14.daļa. Izturība pret traipiem“ vai ekvivalentam. | | *Jāiesniedz ķīmiskās*  *izturības tests* |
| **3.** | **GALDI AR 2 IZLIETNĒM, 240 cm – 3 gab.** | | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_\_  Modelis: \_\_\_\_\_\_ |
| **3.1.** | **Galdu izmēri** | Darba virsmas augstums: 900 mm | */piedāvātās preces*  *tehniskais apraksts/* |
| Galda garums: 2400 mm ± 50 mm |  |
| Galda platums: 700 mm ± 50 mm |  |
| **3.2.** | **Darba virsmas pārklājums** | |  |
| 3.2.1. | Virsmai ir jābūt ražotai no cieta, nepārtraukta materiāla - Trespa Top Lab PLUS vai ekvivalents | |  |
| 3.2.2. | Izturība pret ķimikālijām | Augsta izturība pret skābēm un šķīdinātājiem: etiķskābe 99%, sērskābe 85%, nātrija hidroksīds-40%, formaldehīds-37%, šķīdinātāji (petrolēteris, hloroforms), u.c.  *Jāiesneidz 24 stundu iedarbības testu (24 hours expousure test)* |  |
| Virsmas noturīgas pret tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem |  |
| 3.2.3. | Fizikālā izturība | Izturība pret paaugstinātām temperatūrām, atbilstoši EN 438-2 vai ekvivalentam |  |
| Mehāniskā izturība, atbilstoši EN 438-2 vai ekvivalentam |  |
| 3.2.4. | Krāsa | Gaiši pelēka (vienkrāsaina, bez rakstiem) |  |
| 3.2.5. | Darba virsmas biezumam jābūt vismaz 15 mm un ne vairāk kā 20 mm | |  |
| **3.3.** | **Izlietnes** | |  |
| 3.3.1. | Skaits | 2 gab. |  |
| 3.3.2. | Novietojums | Abas izlietnes atrodas ne tālāk kā 200 mm no galda sāniem |  |
| 3.3.3. | Izmērs | Platums (iekšējais): ne mazāk kā 500 mm |  |
| Dziļums (iekšējais): 20 mm līdz 25 mm |  |
| Garums (iekšējais): ne mazāk kā 400 mm |  |
| 3.3.4. | Materiāls | Polipropilēns |  |
| **3.4.** | **Jaucējkrāni** | |  |
| 3.4.1. | Skaits | 2 gab., katrai izlietnei atsevišķi |  |
| 3.4.2. | Piemērots laboratorijai, stiprināms darba virsmā | |  |
| 3.4.3. | Izmērs | 1. augstums 270 mm (±3mm), 2. izteces punkta attālums 250 mm (±3mm), 3. grozāms 180o |  |
| 3.4.4. | Materiāls | misiņa ar epoksīdsveķu pārklājumu |  |
| 3.4.5. | Rokturi | polipropilēna, viegli pagriežami,  krāsu marķējumi atbilstoši EN13792:2000 vai ekvivalentam |  |
| 3.4.6. | Atbilstība DIN12898, DIN12918, ISO228/1vai ekvivalentiem | |  |
| 3.4.7. | max. ūdens spiediens ne vairāk kā 10bar | |  |
| **3.5.** | **Skapīši** | |  |
| 3.5.1. | Materiāls | korpuss ne mazāks kā 12 mm, ne lielāks kā 18 mm mitrumizturīgas LKSP |  |
| 3.5.2. | Durvis | veramas (viendaļīgas) |  |
| 3.5.3. | Viras | 90o atvēršanās, aprīkots ar Soft-close mehānismu |  |
| 3.5.4. | Durvju skaits | 4 |  |
| **3.6.** | Piedāvāto laboratorijas galdu ķīmiskajai izturībai jāatbilst sekojošiem standartiem:   1. LVS EN10545-13:2002 „13.daļa. Ķīmiskās izturības noteikšana“ vai ekvivalentam, 2. LVS EN10545-14: 2002 „14.daļa. Izturība pret traipiem“ vai ekvivalentam. | | *Jāiesniedz ķīmiskās*  *izturības tests* |
| **4.** | **LABORATORIJAS GALDS – 2 gab.** | | Ražotājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_  Modelis *(ja iespējams)* \_\_\_\_\_\_ |
| **4.1.** | **Galdu izmēri:** | Darba virsmas augstums: 750 mm | */piedāvātās preces*  *tehniskais apraksts/* |
| Galda garums: 5000 mm ± 50 mm |  |
| Galda platums: 1800 mm ± 50 mm |  |
| **4.2.** | **Darba virsmas pārklājums** | |  |
| 4.2.1. | Virsmai ir jābūt ražotai no cieta, nepārtraukta materiāla bez dažādiem savienojumiem vai atvērumiem (izlietnes daļa atsevišķa virsma) - Trespa Top Lab PLUS vai ekvivalents | |  |
| 4.2.2. | Izturība pret ķimikālijām | Augsta izturība pret skābēm un šķīdinātājiem: etiķskābe 99%, sērskābe 85%, nātrija hidroksīds-40%, formaldehīds-37%, šķīdinātāji (petrolēteris, hloroforms), u.c.  *Jāiesneidz 24 stundu iedarbības testu (24 hours expousure test)* |  |
| Virsmas noturīgas pret tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem |  |
| 4.2.3. | Fizikālā izturība | Izturība pret paaugstinātām temperatūrām, atbilstoši EN 438-2vai ekvivalentam |  |
| Mehāniskā izturība, atbilstoši EN 438-2 vai ekvivalentam |  |
| 4.2.4. | Krāsa | Gaiši pelēka (vienkrāsaina, bez rakstiem) |  |
| 4.2.5. | Darba virsmas biezumam jābūt vismaz 15 mm un ne vairāk kā 20 mm | |  |
| **4.3.** | **Konstrukcija** | |  |
| 4.3.1. | Galda konstrukcija | Nerūsējošā tērauda kājas (galda kājas izvietotas vismaz ik pa 1300 -1500 mm katrā galda malā, kā arī vidusdaļā) |  |
| 4.3.2. | Galda kājas | Apaļas (Ø 45 mm ±5 mm) vai kvadrātveida (40 mm\*40 mm ±5 mm) |  |
| 4.3.3. | Atbalsts | Papildus atbalstam galdam metāla kājas ik pēc 1200 mm) |  |
| **4.4.** | **Elektrības pieslēgums, kontaktligzdas** | |  |
| 4.4.1. | Elektrības pieslēgums | 220 -240 V |  |
| 4.4.2. | Kontaktligzdu skaits | 12 |  |
| 4.4.3. | Kontaktligzdu izvietojums | Iebūvētas darba virsmā, izvietot uz darba virsmas (virspusē) |  |
| Izvietotas trīs vietās (ar vismaz 1200 ± 50 mm atstarpi) pa 4 kontaktligzdām |  |
| **4.5.** | **Izlietnes** | |  |
| 4.5.1. | Skaits | 2 gab. |  |
| 4.5.2. | Novietojums | Darba virsmas galā paralēli viena otrai (pieeja no galda gala) |  |
| 4.5.3. | Izmēri | Platums (iekšējais): ne mazāk kā 500 mm |  |
| Dziļums (iekšējais): 250 mm ± 50 mm |  |
| Garums (iekšējais): ne mazāk kā 400 mm |  |
| 4.5.4. | Materiāls | Polipropilēns |  |
| **4.6.** | **Jaucējkrāns** | |  |
| 4.6.1. | Skaits | 2 gab. |  |
| 4.6.2. | Piemērots laboratorijai, stiprināms darba virsmā | |  |
| 4.6.3. | Izmēri | 1. augstums 270 mm, 2. izteces punkta attālums 250 mm, 3. grozāms 180o |  |
| 4.6.4. | Materiāls | misiņa ar epoksīdsveķu pārklājumu |  |
| 4.6.5. | Rokturi | 1. polipropilēna, viegli pagriežami, 2. krāsu marķējumi atbilstoši EN13792:2000 vai ekvivalentam |  |
| 4.6.6. | Atbilstība DIN12898, DIN12918, ISO228/1vai ekvivalentiem | |  |
| 4.6.7. | max. ūdens spiediens ne vairāk kā 10bar | |  |
| **4.7.** | **Izlietņu daļa** | |  |
| 4.7.1. | Izmēri | Platums: 1800 mm |  |
| Garums: 600 mm |  |
| 4.7.2. | Konstrukcijas materiāls | 1. korpuss ne mazāks kā 12 mm, ne lielāks kā 18 mm mitrumizturīgas LKSP; 2. virsma no Trespa Top Lab vai ekvivalents |  |
| **4.8.** | **Apakšējā daļa** | |  |
| 4.8.1. | Divi atsevišķi skapīši (900 x 600 x 900 mm) zem katras izlietnes | |  |
| 4.8.2. | Katram skapītim divdaļīgas veramas durvis | |  |
| 4.8.3. | Rokturi: skavas veida, 128 mm | |  |
| 4.8.4. | Viras: 90oatvēršanās, aprīkots ar Soft-close mehānismu | |  |
| 4.8.5. | Skapīšu durvis un sānu daļa no 16mm mitrumizturīgas LKSP | |  |
| 4.8.6. | Virsma no Trespa Top Labvai ekvivalents | |  |
| **4.9.** | Piedāvāto laboratorijas galdu ķīmiskajai izturībai jāatbilst sekojošiem standartiem:   1. LVS EN10545-13:2002 „13.daļa. Ķīmiskās izturības noteikšana“ vai ekvivalentam, 2. LVS EN10545-14: 2002 „14.daļa. Izturība pret traipiem“ vai ekvivalentam. | | *Jāiesniedz ķīmiskās*  *izturības tests* |
| **5.** | **PAPILDUS PRASĪBAS** | |  |
| 5.1. | Pretendenta piedāvāto laboratorijas galdu rasējumi ar detalizēti norādītiem izmēriem.  Rasējumus var iesniegt arī elektroniski CD diskā vai USB zibatmiņā (noformēts atbilstoši nolikuma 1.6.5.punktam). | | *Jāiesniedz rasējumi* |
| 5.2. | Garantijas laiks vismaz 2 gadi | | *Pretendenta piedāvātais*  *garantijas laiks* |
| 5.3. | Piegādes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas | | *Pretendenta piedāvātais*  *piegādes laiks* |
| 5.4. | Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, Jelgava. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |
| 5.5. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | | *Pretendenta apliecinājums*  *par prasības izpildi* |

***Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot visas paredzētās ailes un pievienojot visu pieprasītos dokumentus!***

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**ATKLĀTA KONKURSA**

*Dažādu laboratorijas mēbeļu komplektu, galdu un plauktu piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās*

*Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros*

id.Nr. LLU/2015/40/ERAF/AK

**7.daļa: Laboratorijas galdi ar izlietnēm un laboratorijas galdi**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums** | **Skaits, gab.** | **Cena par**  **1 vienību**  EUR bez PVN | **Piedāvātā cena par norādīto skaitu**  EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Galdi ar 1 izlietni, 120 cm | 7 |  |  |
| 2. | Galdi ar 1 izlietni, 140 cm | 3 |  |  |
| 3. | Galdi ar 2 izlietnēm, 240 cm | 3 |  |  |
| 4. | Laboratorijas galds | 2 |  |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR bez PVN:** | | | |  |
| **PVN \_\_\_%** | | | |  |
| **Kopējā cenu summa par norādīto skaitu EUR ar PVN:** | | | |  |

**Saskaņā ar nolikuma 2.9.punktu avansa maksājums ir \_\_\_\_ % no Līguma summas.**

<Pretendenta nosaukums> <Paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs>

**Pielikums Nr.2**

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2015/40/ERAF/AK

Nolikumam

*Pieteikuma paraugs*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ**

(pretendenta nosaukums)

|  |
| --- |
| Pretendenta nosaukums  Reģ. numurs  Adrese  Kontaktpersona  Tālrunis  Fakss  e-pasts |

Savu piedāvājumu iesniedzam uz atklāta konkursa ***„Dažādu laboratorijas mēbeļu komplektu, galdu un plauktu piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros”*** (id.Nr. LLU/2015/40/ERAF/AK) sekojošu daļu:

***\_\_\_.daļa „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”***

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

Ar šo apliecinām, ka:

1. esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;
2. esam iepazinušies ar iepirkuma līguma projektu un konkursa uzvaras gadījumā piekrītam visiem izvirzītajiem iepirkumalīguma nosacījumiem;
3. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums> <Paraksts, atšifrējums, zīmogs>

Datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā vai jāizmanto to kā pieteikuma paraugu.)***

**Pielikums Nr.3**

Atklāta konkursa

Nr. LLU/2015/40/ERAF/AK

Nolikumam

*Apakšuzņēmēju saraksta paraugs*

LLU iepirkumu komisijai

**Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Pretendenta nosaukums, reģ Nr.)* atklātā konkursa ***„Dažādu laboratorijas mēbeļu komplektu, galdu un plauktu piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros”*** (id.Nr. LLU/2015/40/ERAF/AK) ietvaros paredzēto saistību izpildei esmu piesaistījis apakšuzņēmējus.

**Pretendenta līguma izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k** | **Norādīt visus paredzamos apakšuzņēmējus** | **Norādīt procentos (%) apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību no kopējās iepirkuma līguma vērtības** | **Norādīt nododamās pakalpojumu līguma daļas aptuveno līguma summu.** | **Atzīmēt ar Jā / Nē tos apakšuzņēmējus uz kuru iespējām pretendents balstās** |
|  | *Nosaukums un reģ.Nr.* |  |  |  |
|  | *Nosaukums un reģ.Nr.* |  |  |  |
|  | *Nosaukums un reģ.Nr.* |  |  |  |
|  | *Nosaukums un reģ.Nr.* |  |  |  |
|  | *Nosaukums un reģ.Nr.* |  |  |  |

<Pretendenta nosaukums,

parakstītāja amata nosaukums> <Paraksts, atšifrējums, zīmogs>

Datums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\* Ja pretendents nepiesaista apakšuzņēmējus līguma izpildei, tad šis pielikums nav jāaizpilda.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Pielikums Nr.4**  Atklāta konkursa  Nr. LLU/2015/40/ERAF/AK  Nolikumam |

*Iepirkuma līguma projekts*

**IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Dažādu laboratorijas mēbeļu komplektu, galdu un plauktu piegāde PTF prioritāro studiju programmu nodrošināšanai ERAF projekta, vienošanās Nr. 2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009 ietvaros***\_\_.daļa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

20\_.gada .............................. Jelgava

**Latvijas Lauksaimniecības universitāte**, reģ. Nr. 90000041898, tās *<amats vārds uzvārds>* personā, kurš darbojas uz LLU rektora pilnvaras Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata, turpmāk tekstā - **Pasūtītājs**, no vienas puses, un *<Piegādātāja nosaukums>, reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*, tā *<amats vārds uzvārds>* personā, kurš darbojas uz \_\_\_\_\_\_\_ pamata,turpmāk tekstā saukts - **Piegādātājs**, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – *Līdzēji*,pamatojoties uz LLU veiktā atklātakonkursāNr. LLU/2015/40/ERAF/AK \_\_.daļas rezultātiem, noslēdz Iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – *Līgums)* par turpmāk minēto:

**1. Līguma priekšmets**

1.1. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem *Piegādātājs* piegādā un *Pasūtītājs* pieņem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk tekstā – Prece, kas atbilst konkursa (id.Nr. LLU/2015/40/ERAF/AK) nolikuma \_\_.daļas tehniskajai specifikācijai un *Piegādātāja* iesniegtajam Tehniskajam un finanšu piedāvājumam \_\_.daļai.

1.2. Preces nosaukums, tehniskie parametri, skaits un cena ir noteikta saskaņā ar konkursa (id.Nr. LLU/2015/40/ERAF/AK) \_\_.daļai iesniegto *Piegādātāja* Tehnisko un finanšu piedāvājumu - Pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.3. *Piegādātājs* veic 1.1.punktā norādītās Preces piegādi un uzstādīšanu*Pasūtītāja* norādītajā adresē Jelgavā.

1. **Līguma summa un norēķinu kārtība**

2.1. Šī *Līguma* pamatsumma bez \_\_% pievienotās vērtības nodokļa ir **EUR**<*summa*> (<*euro*>euro<*centi*>centi). *Līguma*summa ar \_\_\_% pievienotās vērtības nodokli ir **EUR**<*summa*> (<*euro*>euro<*centi*>centi). PVN \_\_% **EUR**<*summa*> (<*euro*>euro<*centi*>centi).

***Ja Pretendents vēlas saņemt avansa maksājumu, tad līgumā ir šādi punkti:***

2.2. *Pasūtītājs* veic \_\_% avansa maksājumu, kas sastāda summu**EUR**<*summa*> (<*euro*>euro<*centi*>centi), t.sk. \_\_% PVN, uz *Piegādātāja* iesniegtā rēķina pamata 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. *Piegādātājs*iesniedz *Pasūtītājam*rēķinu par 2.2.punktā norādīto summu ne vēlāk kā 15(piecpadsmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

2.3.  Atlikušo \_\_% maksājumu, kas sastāda summu **EUR**<*summa*> (<*euro*>euro<*centi*>centi), t.sk. \_\_% PVN, *Pasūtītājs* apmaksā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.3.punktā norādīto prasību izpildes un pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas un rēķina saņemšanas. *Piegādātājs* rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

***Ja Pretendents nevēlas saņemt avansa maksājumu, tad līgumā ir šādi punkti:***

2.2. Samaksu par piegādāto Preču daudzumu *Pasūtītājs* veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 1.3. punktā norādīto prasību izpildes, pieņemšanas – nodošanas dokumentu apstiprināšanas un rēķina saņemšanas.

2.3. *Piegādātājs* rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

2.4. *Pasūtītājam* nav pienākums apmaksāt *Piegādātāja* rēķinus vai segt jebkādas *Piegādātāja* izmaksas un zaudējumus par Piegādēm, kurus *Piegādātājs* nav veicis un/vai, par kuriem *Līgumā* noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

2.5. Ja *Pasūtītājs* neveic samaksu par preci laikā, tad *Pasūtītājs* maksā līgumsodu 0.5% apmērā no līguma summas(ar PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas(ar PVN).

2.6. Ja *Piegādātājs* neievēro *Līgumā* noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu, tad *Piegādātājs* maksā soda naudu 0.5% apmērā no līguma summas (ar PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas (ar PVN).

2.7. *Pasūtītājs* ir tiesības vienpusēji ieturēt *Piegādātāja* maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem *Pasūtītāja* maksājumiem.

2.8. *Līdzēji* vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmēs, Aktos *Piegādātājs* norāda Vienošanās numuru: **Nr.2010/0119/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/009.**

2.9. Līguma finansēšana veikta no ERAF projekta „LLU mācību infrastruktūras modernizācija”.

2.10. Gadījumā, ja iepirkuma līguma izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi, kuri saistoši konkrētajam līgumam, tad par nemainīgu tiek uzskatīta līguma pamatsumma euro bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai.

**3. Pasūtījuma piešķiršanas un izpildes kārtība**

3.1. *Piegādātājs* piegādā un uzstāda Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_laikā no līguma noslēgšanas.

* 1. 3.2. *Piegādātājs* piegādā *Pasūtītājam* Preci ar savu transportu līdz *Pasūtītāja* norādītajai adresei – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
  2. 3.3. *Piegādātāja* pilnvarotais pārstāvis pirms 1.1.punktā norādītās Preces piegādes vienojas ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par Preces saņemšanu.
  3. 3.4. *Piegādātājs* nodrošina Preces piegādi standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.

**4.Līguma darbības laiks**

4.1. *Līgums* stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā **līdz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**5. Preces nodošana un pieņemšana**

5.1. Pēc Preces piegādes un līguma 1.3.punktā norādīto prasību izpildes tiek parakstīts Preču pieņemšanas – nodošanas akts.

5.2. *Piegādātājs* Preces pieņemšanas – nodošanas aktā un rēķinā-pavadzīmē norāda Preces nosaukumu, daudzumu, cenu, līguma numuru un projekta vienošanās numuru.

5.3. *Pasūtītājam* ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pasūtījuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, *Piegādātājam* 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, tas nedod tiesības uz *Līgumā* noteiktā termiņa pagarinājumu. *Pasūtītājs* ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku, pamatojoties uz *Piegādātāja* iesniegto rakstisku informāciju. Ja minētais termiņš vai pagarinātais termiņš netiek ievērots, *Pasūtītājs* ir tiesīgs lauzt *Līgumu*.

5.4. *Pasūtītājs* ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai *Līguma* noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas.

5.5. *Piegādātājam* Preču Piegāde jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām personām iepriekš nesaskaņojot to ar *Pasūtītāju*.

5.6.*Piegādātājam* ir pienākums 3(trīs) dienu laikā pēc *Pasūtītāja* pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par: Preces Piegādes gaitu, apstākļiem, kas traucē Preces piegādi.

**6. Līguma noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana**

6.1. Līguma darbības laikā *Līdzēji* nedrīkst veikt būtiskus līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējuma

6.2. *Līgumu*var izbeigt, *Līdzējiem* savstarpēji vienojoties.

6.3. Ja *Piegādātājs* veic prasībām neatbilstošu prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu *Piegādātājs* ir vienpusīgi lauzis *Līgumu*un *Piegādātājs* zaudē visas ar *Līgumu*saistītās saistības.

6.4. *Pasūtītājam* ir tiesības vienpusēji atkāpties no *Līguma* bez *Piegādātāja* piekrišanas šādos gadījumos:

* + 1. 6.4.1. ja *Piegādātājs* piegādā nekvalitatīvu, *Līguma* 1.1. un 1.2.punkta noteikumiem neatbilstošu Preci.
    2. 6.4.2. ja *Piegādātājs* piegādā Preci par augstākām cenām kā norādīts *Piegādātāja* piedāvājumā.
    3. 6.4.3. ja *Piegādātājs* neievēro *Līgumā* noteikto Pasūtījuma izpildes termiņu.
    4. 6.5. Ja līgums tiek lauzts, saskaņā ar šī līguma 6.4.punkta nosacījumiem, tad *Piegādātājs* 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma laušanas brīža, atmaksā *Pasūtītājam* saņemto avansa maksājumu pilnā apmērā *(ja ir avansa maksājums)* un nomaksā vienreizēju līgumsodu 10% apmērā no līguma summas (EUR ar PVN).

**7. Strīdu risināšanas kārtība**

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja *Līdzēji* nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

**8. Nepārvarama vara**

8.1. *Līdzēji* tiek atbrīvoti no atbildības par *Līguma* pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc *Līguma* noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar *Līdzēju* tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. *Līdzējam*, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram *Līdzējam*. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa *Līgumā* paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

**9. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa**

9.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē. Izņemot gadījumu, ja Izpildītāja personāls, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kurus pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

9.2. Pasūtītājs nepiekrīt veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.2.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

9.2.2.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

9.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

**10. Citi noteikumi**

10.1. Šis *Līgums* ietver visas *Pasūtītāja* un *Piegādātāja* vienošanās par *Līguma* priekšmetu un veido visu *Līgumu* kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu *Līdzēju* rakstiskas vienošanās.

10.2. *Pasūtītāja* pilnvarotais pārstāvis šī *Līguma* izpildes laikā – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts)**.

10.3. *Piegādātāja* pilnvarotais pārstāvis šī *Līguma* izpildes laikā – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(V.Uzvārds, tel.Nr., e-pasts)**.

10.4. *Līdzēju* pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par:

* *Līguma* izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, preču pasūtīšana, preču pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, preču pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā *Līguma* prasībām;
* savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai;
* risināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar *Līguma* izpildi;
* pilnvarotajiem pārstāvjiem nav tiesību izdarīt grozījumus šajā *Līgumā* un pielikumā.

10.5. Jebkura rakstiska informācija *Līguma* sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir saistoša abiem *Līdzējiem*, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja *Līdzējs*, kurš nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra *Līdzēja* par informācijas saņemšanu.

10.6. *Līdzēji* savstarpēji ir atbildīgi par otram *Līdzējam* nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena *Līdzēja* vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.

10.7. Ja kādam no *Līdzējiem* tiek mainīts juridiskais statuss, *Līdzēja* amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no *Līgumā* minētajiem *Līdzēja* rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese u.c., tad *Līdzējs* nekavējoties rakstiski paziņo par to otram *Līdzējam.* Ja *Līdzējs* neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs *Līdzējs* ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā *Līgumā* esošo informāciju par otru *Līdzēju*. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz *Līgumā* minētajiem *Līdzēju* pārstāvjiem un to rekvizītiem.

10.8. *Līgums* ir sastādīts latviešu valodā uz \_\_ (\_\_\_\_\_\_) lapām ar \_\_ (\_\_\_\_\_) pielikumu 3 (trīs) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie *Pasūtītāja*, viens pie *Piegādātāja*.

**11. Līdzēju rekvizīti un paraksti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:** | **Piegādātājs:** |
| **Latvijas Lauksaimniecības universitāte** |  |
| Lielā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001  Reģ.Nr. 90000041898  Valsts kase, kods: TRELLV22  Konts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Amata nosaukums*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *V.Uzvārds* |  |