**Jautājumi un atbildes**

1. Vai iepirkumā Ventilācijas sadaļā kur ir norādītas polipropilēna metināmo gaisa vadi un veidgabali vai nav ieviesusies kļūda jo telpas neatbilst ķīmijas ražotnes iestādei. Vai var aizstāt polipropilēna metināmo gaisa vadus ar Zn vītajiem gaisa vadiem?

*Atbilde: Piedāvājumu sagatavot atbilstoši projektam.*

1. Pēc tehniskās dokumentācijas AVK sadaļā gaisa ventilācijas caurules un to fasondaļas ir no polipropilēna materiāla, vai šīs caurules var aizstāt ar analogu caurulēm, piemēram kanalizācijas?

*Atbilde: Piedāvājumu sagatavot atbilstoši projektam.*

1. Betona grīda zem linoleja seguma ir bojāta un nelīdzena. Darbu apjomos Nolikumā lokālā tāme Nr.1-1 „Vispārējie celtniecības darbi” poz. 40

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=2-3mm, ar slīpēšanu | m2 | 292,06 |

un poz.43

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=2-3mm, ar slīpēšanu | m2 | 143,76 |

Sakarā ar minēto Pretendents uzskata nepieciešams palielināt pašizlīdzinošo javas kārtu līdz vismaz 5mm.

*Atbilde: Piedāvājumu sagatavot atbilstoši projektam.*

1. Visās telpās, kur būs jāveic remonta darbi ir mēbeles, bet lokālās tāmes (darbu apjomos) nav pozīcijas „mēbeles iznešana un atpakaļ ienešana pēc remonta darbiem”. Lūdzu papildināt tāmes ar papildus pozīcijām vai sniegt skaidrojumu par mēbelēm.

*Atbilde: Mēbeļu iznešana un ienešana nav šī iepirkuma sastāvdaļa.*

1. Logu ailes no iekšpuses apšūtas ar ģipškartonu, Lokālā tāmē Nr.1-1 „Vispārējie celtniecības darbi” nav iekļauti apjomi logu aiļu špaktelēšanai un krāsošanai no iekšpuses. Lūdzam papildināt tāmi ar papildus pozīcijām vai sniegt paskaidrojumu par logu aiļu apdari.

*Atbilde: Logu aiļu apdari veic SIA „Reaton, Ltd” .*

1. Vai alumīnija durvju vietā var piedāvāt koka durvis?

*Atbilde: Nē, nevar . Piedāvājumu sagatavot atbilstoši projektam.*

1. Vai nepieciešama pozīcija:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nojaukt (rūpīgi) dekoratīvā apšuvuma piekārtos griestus | m2 | 24,50 |

*Atbilde: Jā, ir nepieciešama. Piedāvājumu sagatavot atbilstoši projektam.*

1. Vai tur, kur jālīdzina griesti, var izbūvēt iekārtos griestus?

*Atbilde: Nē, nevar . Piedāvājumu sagatavot atbilstoši projektam.*